# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Struktur för mappar och filer

Mappar och filer visas på datorns bildskärm på det sätt som visas. På en Windows-skärm som använder Explorer och på en Mac-skärm som använder Finder kan du visa mappar och filer genom att öppna ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”.

### Inbyggt minne

A: IC RECORDER-mapp

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp med installationer för Sound Organizer-programvara, hjälpguide, m.m.

D: Mapp som överförts från en dator

*1 När en fil överförs direkt under VOICE-mappen känner IC-inspelaren igen den och hanterar den som en fil som överförts från datorn. När du överför en fil från datorn till IC-inspelaren ska du lägga filen i mapparna under VOICE-mappen.

*2 Namnet på en mapp som innehåller MP3-filer visas på IC-inspelaren som den är, därför bör du i förväg namnge den med ett namn du lätt kommer ihåg. Mappar som visas i bilden är exempel på mappnamn.

*3 IC-inspelaren kan identifiera upp till 8 mappnivåer som kopierats till IC-inspelaren.

*4 Om du överför MP3-filer separat räknas de som att de inte tillhör någon mapp, dvs. ”No Folder”.

#### Tips

- Titel eller artistnamn etc. som registrerats i MP3-filerna kan visas på IC-inspelaren. Det är praktiskt om du anger ID3-etikettinformationen med samma programvara som du använder för att skapa MP3-filerna på datorn.
- Om ingen titel, eller inget artistnamn har registrerats visas ”No Data” i teckenfönstret för IC-inspelaren.

### Minneskort

När du ansluter IC-inspelaren till datorn efter att målminnet har ställts in till ”Memory Card” skiljer sig mappstrukturen från när målminnet är inställt på ”Built-In Memory”.

#### Memory Stick Micro™ (M2™)

A: ”MEMORY CARD”-mapp

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp som överförts från en dator

#### microSD-kort

A: ”MEMORY CARD”-mapp

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp som överförts från en dator

### Relaterade avsnitt

- Välja minne