# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Förinställa FM-radiokanaler manuellt (endast ICD-PX333F)

Du kan lagra en oregistrerad FM-radiokanal på ett snabbvalsnummer.

Du kan förinställa upp till 30 FM-radiokanaler.

1. I stoppläget väljer du DISP/MENU - ”FM Radio” och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

   IC-inspelaren går in i FM-radioläge.

2. Tryck kortvarigt på DISP/MENU för att flytta markörerna (, ) till frekvensvisningens båda sidor på övre raden i teckenfönstret.

   IC-inspelaren är nu klar för stationsinställning genom att skanna frekvenser.

3. Tryck flera gånger på – eller + för att ställa in kanalen som du vill spara till ett snabbvalsnummer.
   När en kanal som du ställer in inte är en förinställd kanal visas ”P - -”. I det här fallet kan du registrera den med det nya snabbvalsnumret.
4. Tryck på PLAY/STOP・ENTER.
   Snabbvalsnumret, frekvens och ”Assign to Preset?” visas i teckenfönstret.
5. Tryck på – eller + för att välja ”YES” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.

   Kanalen lagras i minnet på snabbvalsnumret.

#### OBS!

- När 10 sekunder gått sedan ”Assign to Preset?” visas så avbryts inställningsfunktionerna.