# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lägga till en inspelning för överskrivning under uppspelning (Overwrite)

Du kan lägga till en överskrivningsinspelning efter en vald punkt i en inspelad fil. Delen av filen efter den valda punkten raderas.

A. Under uppspelning av fil 2

: Startpunkt för en överskrivningsinspelning

: Raderad del av fil 2

B. Efter tillägg av en överskrivningsinspelning

: Tillagd överskrivningsinspelning i fil 2

1. Välj den fil där du vill lägga till en överskrivningsinspelning.
2. I stoppläget väljer du DISP/MENU - ”Add/Overwrite” och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

3. Tryck på – eller + för att välja ”Overwrite” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
4. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.
5. När filen som ska läggas till spelas upp trycker du på REC/PAUSE i samma position där du vill skriva över filen.

   ”Overwrite REC?” visas.

6. När ”Overwrite REC?” visas trycker du på REC/PAUSE.

   Funktionsindikatorn lyser rött.

   Inspelningen startar.

7. Tryck på (stopp) för att avbryta inspelningen.

   Inspelning skriver över den aktuella filen.

   Filnumret och det totala antalet filer i mappen är oförändrat.

#### OBS!

- Du kan inte lägga till en överskrivningsinspelning till en MP3-fil när filen har nått maximal storleksgräns (500 MB). Däremot kan du lägga till en överskrivningsinspelning till en fil, även om filen har nått den maximala storleksgränsen, när början av punkten som ska skrivas över inte har nått den maximala storleksgränsen.
- Du kan inte lägga till en överskrivningsinspelning till en MP3-fil som inte spelats in med IC-inspelaren. Dessutom kan överskrivningsinspelningar eventuellt inte läggas till filer som redigeras med den medföljande Sound Organizer-programvaran.
- REC Mode för en tillagd överskrivningsinspelning är samma som för den aktuella filen.
- Om det har gått 10 minuter sedan steg 5 måste du starta om processen igen från steg 5.

### Relaterade avsnitt

- Välja en mapp eller fil