# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Batteridriftstid

### Vid användning av Sony LR03 (SG) (storlek AAA) alkaliska batterier (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Inspelning: Ca 65 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 18 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 48 t.

FM-inspelning (*3): Ca 20 t.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Inspelning: Ca 65 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 18 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 48 t.

FM-inspelning (*3): Ca 20 t.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Inspelning: Ca 72 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 18 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 48 t.

FM-inspelning (*3): Ca 20 t.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Inspelning: Ca 96 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 18 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 48 t.

FM-inspelning (*3): Ca 20 t.

#### FM reception (*3)

Ca 22 t.

(t.: timmar/m.: minuter)

*1 Uppmätt värde enligt standarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur du använder IC-inspelaren.

*2 Vid uppspelning av musik via den interna högtalaren med volymen ställd på 14.

*3 endast ICD-PX333F

### Vid användning av Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN uppladdningsbara batterier (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Inspelning: Ca 45 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 12 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 34 t.

FM-inspelning (*3): Ca 14 t.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Inspelning: Ca 45 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 12 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 34 t.

FM-inspelning (*3): Ca 14 t.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Inspelning: Ca 50 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 12 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 34 t.

FM-inspelning (*3): Ca 14 t.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Inspelning: Ca 65 t.

Uppspelning genom högtalare (*2): Ca 12 t.

Uppspelning med hörlurar: Ca 34 t.

FM-inspelning (*3): Ca 14 t.

#### FM reception (*3)

Ca 14 t.

(t.: timmar/m.: minuter)

*1 Uppmätt värde enligt standarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur du använder IC-inspelaren.

*2 Vid uppspelning av musik via den interna högtalaren med volymen ställd på 14.

*3 endast ICD-PX333F