# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Förebygga oavsiktlig användning (HOLD)

Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD) för att förhindra oavsiktlig användning när du bär IC-inspelaren etc.

1. För reglaget HOLD・POWER ON/OFF mot ”HOLD” för att avaktivera knapparna när strömmen är på.

   ”HOLD” visas i cirka 3 sekunder, vilket indikerar att alla knappfunktioner är avaktiverade.

#### OBS!

- När HOLD-funktionen aktiveras under inspelning kommer alla knappfunktioner att avaktiveras. För att stoppa inspelningen avbryter du först HOLD-funktionen.

#### Tips

- Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa larmuppspelningen genom att trycka på valfri knapp. (Du kan inte stoppa normal uppspelning.)

### Relaterade avsnitt

- Stänga av HOLD-funktionen