# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sätta i ett minneskort

Utöver det inbyggda minnet kan du även spela in filer på ett minneskort.

#### OBS!

- I denna Hjälpguide benämns M2™ och microSD-kort i allmänhet ”minneskort”. M2™/microSD-kortplatsen benämns ”minneskortsplats”.

1. Öppna minneskortsplatsens lock i stoppläget.

2. Sätt i ett M2™-kort med kontaktsidan vänd mot dig () (*) eller sätt i ett microSD-kort med etikettsidan vänd mot dig () (*), ordentligt ända in i kortplatsen tills det klickar på plats.

   * När du sätter i ett minneskort med baksidan av IC-inspelaren vänd mot dig.

3. Stäng locket.

#### OBS!

- Sätt inte i eller ta bort ett minneskort under inspelning/uppspelning/formatering.

  Om du gör det kan det orsaka fel på IC-inspelaren.

- Ta inte bort ett minneskort medan animeringen ”Accessing...” visas i teckenfönstret. Då kan informationen skadas.
- Om ett minneskort inte känns igen ska du ta bort det och sedan sätta i det i IC-inspelaren igen.
- Stäng locket till minneskortsplatsen ordentligt. Dessutom får inga vätskor, metaller, brännbara material eller andra föremål än minneskort komma in i kortplatsen. Om det gör det kan det orsaka brand, elektriska stötar och fel.
- Innan du spelar in rekommenderar vi att du kopierar alla data som är sparade på minneskortet till din dator och formaterar minneskortet på IC-spelaren så att det inte innehåller data.

#### Tips

- Ta bort minneskortet genom att trycka in minneskortet i kortplatsen. När det matas ut tar du bort det från minneskortsplatsen.

### Relaterade avsnitt

- Välja minne
- Formatera minnet (Format)
- Struktur för mappar och filer
- Om kompatibla minneskort