# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Scene Select-inställningar

Inställningarna för Scene Select-menyn har följande alternativ.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### OBS!

- Du kan inte modifiera Scene Select-inställningarna. Om du vill ändra inställningar som t.ex. REC Mode, Mic Sensitivity etc. för olika inspelningssituationer ska du använda menyn för att ändra resp. inställningsalternativ.

### Relaterade avsnitt

- Välja inspelningsscen för varje situation