# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visning under inspelning

#### OBS!

- Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.

1. Animeringsskärm för inspelningsförlopp

   Visar inspelningsförloppet som en animering.

2. Inspelningsindikator

   Visas när IC-inspelaren spelar in

3. VOR inspelningsindikator

   Visas när ”VOR” är inställt på ”ON” i menyn.

4. Scene Select-indikering

   Visar den valda scenen som används för inspelningen. Visas när en scen ställs in.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. LCF (Low Cut Filter)-indikator

   Visas när ”LCF(Low Cut)” är inställt på ”ON” i menyn.

6. Mikrofonkänslighetsindikator

   Visar den mikrofonkänslighet som har ställts in i menyn.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Inspelningslägesindikator

   Inspelningslägesindikator Visar det inspelningsläge som valts i menyn när IC-inspelaren är i stopp- eller inspelningsläge, och visar det aktuella inspelningsläget när IC-inspelaren är i uppspelningsläge:

   SHQ: Läge för inspelning i mono med mycket hög kvalitet (192kbps(MONO))

   HQ: Läge för inspelning i mono med hög kvalitet (128kbps(MONO))

   SP: Standardläge med inspelning i mono (48kbps(MONO))

   LP: Läge för lång uppspelning med inspelning i mono (8kbps(MONO))