# Felsökning

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Meddelandelista

Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas i teckenfönstret.

#### HOLD

Alla knappfunktioner är avaktiverade på grund av att IC-inspelaren är i HOLD-status för att förhindra oavsiktlig användning. Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren mot mitten för att avaktivera HOLD-status för IC-inspelaren.

(Se ”Stänga av HOLD-funktionen”.)

#### Low Battery

Batterierna är slut. Byt ut de gamla LR03 (storlek AAA) alkaliska batterierna mot nya. Eller byt ut de gamla uppladdningsbara batterierna mot nya.

(Se ”Sätta i batterierna”.)

#### Memory Card Error

Ett fel inträffade när minneskortet sattes dit i minneskortsplatsen. Ta ut det och prova att sätta i det igen. Om det här meddelandet kvarstår ska du använda ett nytt minneskort.

#### Memory Card Not Supported

- Ett minneskort som IC-inspelaren inte stöder har satts i.

  (Se ”Om kompatibla minneskort”.)

- M2™ som IC-inspelaren inte godkänner har satts i.

  (Se ”Om kompatibla minneskort”.)

#### Read Only Memory Card

Ett skrivskyddat minneskort har satts i. Ett skrivskyddat minneskort kan inte användas med IC-inspelaren.

#### Memory Card Locked

Minneskortet är skrivskyddat. Ett skrivskyddat minneskort kan inte användas med IC-inspelaren.

#### Memory Card Access Denied

Eftersom ett minneskort som har en åtkomstkontrollfunktion har satts i kan du inte använda det.

#### Memory Full

Det återstående lediga minnesutrymmet i IC-inspelaren är för litet. Radera några filer innan du börjar spela in.

(Se ”Radera en fil”.)

#### File Full

När det redan finns maximalt antal filer i den valda mappen eller totalt antal filer som får lagras på IC-inspelaren har uppnåtts kan du inte spela in en ny fil. Radera några filer innan du börjar spela in.

(Se ”Radera en fil”.)

#### File Damaged

Du kan varken spela upp eller redigera filer, eftersom informationen för den valda filen är skadad.

#### Format Error

IC-inspelaren kan inte slås på från datorn eftersom det inte finns någon kopia av kontrollfilen som krävs för användning. Formatera IC-inspelaren med hjälp av formateringsfunktionen i menyn. Använd inte datorn för att formatera IC-inspelaren.

(Se ”Formatera minnet (Format)”.)

#### Process Error

- IC-inspelaren kunde inte komma åt minnet. Ta bort och sätt sedan tillbaka batterierna.
- Gör en säkerhetskopia och formatera sedan IC-inspelaren via menyn.

  (Se ”Formatera minnet (Format)”.)

- Filnamnet har nått max antal tecken; du kan eventuellt inte dela eller flytta filen.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Ett minneskort sattes i under inspelning eller uppspelning.

Ta bort minneskortet och sätt i det medan IC-inspelaren är i stoppläge.

#### Set Date&Time

Ställ klockan; annars kan du inte ställa in larmet.

(Se ”Ställa in klockan med menyn”.)

#### Track Marks are Full

Du kan ställa in 98 spårmarkeringar för en fil. Avbryt oönskade spårmarkeringar.

(Se ”Radera en spårmarkering”.)

#### No File

Den valda mappen innehåller inga filer. Därför går det inte att flytta en fil eller ange ett larm osv.

#### No Track Marks

Det finns inga spårmarkeringar när du försöker radera en spårmarkering eller spårmarkeringar, eller dela en fil på alla positioner för spårmarkeringar.

#### Low Battery Level

Du kan inte formatera minnet eller radera alla filerna i en mapp eftersom batteriet nästan är slut. Byt ut de gamla LR03 (storlek AAA) alkaliska batterierna mot nya. Eller byt ut de gamla uppladdningsbara batterierna mot nya.

(Se ”Sätta i batterierna”.)

#### Already Set

- Den valda filen har redan ställts in för larmuppspelning. Välj den andra filen.
- Du kan ställa in larmet på att spela upp en fil vid ett datum och en tidpunkt som tidigare ställts in för en annan fil. Ändra larminställningen.

(Se ”Spela upp en fil vid önskad tidpunkt med ett larm”.)

#### Past Date/Time

Du försöker ställa in larmet på en tid som redan har passerats. Kontrollera inställningen och ställ larmet på rätt datum och tid.

(Se ”Spela upp en fil vid önskad tidpunkt med ett larm”.)

#### File Protected

Den valda filen är skyddad eller en ”Read only”-fil. Du kan inte radera den. Ta bort skyddet på IC-inspelaren eller avbryt ”Read only” på datorn för att redigera filen med IC-inspelaren.

(Se ”Skydda en fil”.)

#### Settings are Full

När 30 FM-kanaler redan har sparats i IC-inspelarens minne går det inte att förinställa en ny FM-kanal (endast ICD-PX333F).

(Se ”Förinställa FM-radiokanaler automatiskt (endast ICD-PX333F)” och ”Förinställa FM-radiokanaler manuellt (endast ICD-PX333F)”.)

#### Set Add/Overwrite

”Add/Overwrite” i menyn är inställt på ”OFF”. Du kan inte lägga till en inspelning eller en överskrivningsinspelning.

(Se ”Lägga till en inspelning till en tidigare inspelad fil (Add)” och ”Lägga till en inspelning för överskrivning under uppspelning (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Dessa data är inte i ett filformat som stöds av IC-inspelaren. IC-inspelaren stöder endast MP3(.mp3)-filer.

  (Se ”Design och specifikationer”.)

- Du kan inte spela upp upphovsrättsskyddade filer.

#### Invalid Operation

- Du kan inte dela eller ställa in en spårmarkering i filer i en - eller -mapp.
- När ett minneskort har en skadad sektor går det inte att skriva på kortet. Förbered ett nytt minneskort som kan ersätta det aktuella.
- Funktionen ”Divide All Track Marks” går inte att använda på grund av att det finns en spårmarkering inom 0,5 sekunder från delningspunkten.
- Funktionen ”Divide All Track Marks” går inte att använda på grund av att det finns en spårmarkering inom 0,5 sekunder från början eller slutet av en fil.
- Fillängden är mindre än 1 sekund; du kan inte dela en så kort fil.
- Funktionen ”Divide Current Position” går inte att använda på en punkt som ligger inom 0,5 sekunder från början eller slutet av en fil.
- Filnamnet har nått max antal tecken; du kan eventuellt inte dela eller flytta filen.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Om det redan finns 199 meddelanden i den valda mappen eller om det totala antalet filer som sparats på IC-inspelaren har nått det maximala antalet kan du inte dela en fil. Radera några filer innan du delar en fil.

(Se ”Radera en fil”.)

#### Same File Name Exists

En fil med samma namn finns redan i mappen när en fil delas, eller en fil kopieras eller flyttas.

#### No Memory Card

Det finns inget minneskort isatt i minneskortplatsen när du försöker ställa in i menyerna ”Select Memory” eller ”File Copy”.

#### New File

Filen som spelas in har nått den maximala storleken (500 MB). Filen delas automatiskt och inspelningen fortsätter som en ny fil.

#### Erased-too near Track Marks

När det finns en spårmarkering inställd inom 0,5 sekunder från delningspunkten raderas spårmarkeringen automatiskt.

#### No operation with Memory Card

Du kan inte ställa in ett larm i en fil som är lagrad på ett minneskort. Växla minnesmediet för IC-inspelaren till ”Built-In Memory”.

(Se ”Välja minne”.)

#### AVLS

- Uppspelningsvolymen överskrider specificerad AVLS-nivå. Justera volymen till en måttlig nivå.

  (Se ”Om AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)” och ”Slå på och stänga av AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)”.)

- Du spelar upp filer med hörlurar på en volym som överskrider specificerad AVLS-nivå under en specificerad tidsperiod. “”AVLS” i menyn är automatiskt inställt på ”ON”.

  (Se ”Om AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)” och ”Slå på och stänga av AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)”.)

#### Change Folder

Om det inte finns några filer i en - eller -mapp så visas inga mappar i teckenfönstret. En mapp som innehåller en fil visas.

#### System Error

Ett annat fel än något av ovanstående har uppstått. Ta ur batterierna och sätt tillbaka dem.