# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Välja mikrofonkänslighet (Mic Sensitivity)

Du kan ställa in mikrofonkänslighet på den inbyggda mikrofonen. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

1. I stopp- eller inspelningsläge väljer du DISP/MENU - ”Detail Menu” - ”Mic Sensitivity”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

2. Tryck på – eller + för att välja önskad nivå på mikrofonkänsligheten och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.

#### Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

High:

Används för att spela in ett ljud långt ifrån IC-inspelaren eller ett lågt ljud, t.ex. en inspelning i ett stort rum.

Medium:

För inspelning av ljud från en normal konversation eller ett möte, t.ex. en inspelning gjord i ett konferensrum eller under intervjuer.

(Ursprunglig inställning)

Low:

Används för att spela in diktamen med mikrofon framför munnen, ett ljud nära IC-inspelaren eller ett högt ljud.

#### OBS!

- Under FM-inspelning är Mic Sensitivity-inställningen avaktiverad (endast ICD-PX333F).

### Relaterade avsnitt

- Spela in FM-radiosändningar (endast ICD-PX333F)