# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## FM radyo istasyonlarının manüel olarak ayarlanması (yalnızca ICD-PX333F için)

Kaydedilmemiş bir FM radyo istasyonunu bir ön ayar numarasına kaydedebilirsiniz.

30 adede kadar FM radyo istasyonunu önceden ayarlayabilirsiniz.

1. Durma modunda DISP/MENU - “FM Radio” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   IC kaydedici FM radyo moduna girer.

2. DISP/MENU düğmesine basarak imleçleri (, ) ekran penceresindeki üst satırda bulunan frekans ekranında iki yana doğru hareket ettirin.

   IC kaydedici şimdi frekansları tarayarak bir istasyonu ayarlamaya hazır demektir.

3. Ayarlamak ve bir kanal numarasına kaydetmek istediğiniz istasyonu ayarlamak için – veya + düğmesine arka arkaya basın.
   Ayarlamak istediğiniz istasyon zaten kayıtlı bir istasyon değilse, “P - -” görüntülenir. Bu durumda, istasyonu yeni bir ön ayar numarası ile kaydedebilirsiniz.
4. PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
   Ekranda kanal numarası, frekans ve “Assign to Preset?” mesajı görüntülenir.
5. – ve + düğmelerini kullanarak “YES” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   İstasyon ön ayar numarası ile belleğe kaydedilir.

#### Not

- “Assign to Preset?” görüntülendikten sonra 10 saniye geçerse, ayar işlemi iptal edilir.