# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)

1. Kaydetmek istediğiniz istasyonu ayarlayın.
2. Kaydı başlatmak için, REC/PAUSE düğmesine basın.
3. Kaydı durdurmak için, (durdur) düğmesine basın.

#### Not

- FM radyo etkinken, bellek ortamını değiştiremez veya klasör seçemezsiniz. FM radyo kaydına başlamadan önce FM yayınını kaydetmek için kullanmak istediğiniz bellek ortamını ve klasörü seçin.
- FM radyo yayını kaydedilirken, “Mic Sensitivity”, “VOR” ve “LCF(Low Cut)” işlevleri devre dışı kalır.

#### İpucu

- Kaydedilen dosya, o anda seçili olan klasöre son dosya olarak FM kayıtları için kullanılan dosya adlandırma kuralına (“kayıt yılı ve tarihi_kayıt saati_FM radyo frekansı”) uygun olarak atanan bir dosya adıyla kaydedilir. Bir FM radyo yayını kaydedilirken simgesine sahip bir klasör (yalnızca çalma dosyalarına özel klasörlerdir) seçilirse, IC kaydedici otomatik olarak klasör listesinde içerisine dosya kaydedebileceğiniz ilk klasörü ( simgesine sahip) seçer. ( simgesine sahip klasörler oluşturulan dosyaların kaydedilmesi içindir.)