# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Parça işareti ekleme

Sonradan dosyayı bölmek istediğiniz veya çalma esnasında bulmak istediğiniz noktaya bir parça işareti ekleyebilirsiniz. Her dosyaya en fazla 98 parça işareti ekleyebilirsiniz.

1. Kayıt, çalma veya kayıt duraklatma esnasında parça işareti eklemek istediğiniz yerde T-MARK düğmesine basın.

   (Parça işareti) göstergesi ve parça işareti numarası yanıp söner ve parça işareti eklenir.

#### Not

- Sadece IC kaydedici kullanarak kaydedilen dosyalara parça işareti ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, ürünle birlikte verilen Sound Organizer yazılımını kullanarak dosyaları düzenlediğinizde, o dosyalara parça işareti eklemek mümkün olmayabilir.
- Bir başka parça işaretine 0,5 saniye yakın bir noktaya parça işareti ekleyemezsiniz.
- Dosyanın hemen başına ya da hemen sonuna parça işareti ekleyemezsiniz.
- Bir dosyada zaten 98 parça işareti varsa, başka parça işaretleri ekleyemezsiniz.
- Çalma işlemi esnasında bir parça işareti eklenirse, çalma işlemi durdurulur.
- Korumaya alınmış bir dosyaya parça işaretleri ekleyemezsiniz. Bir dosyaya parça işaretleri eklemek için, öncelikle korumayı devre dışı bırakın ve ardından parça işaretlerini ekleyin.

#### İpucu

- Bir parça işaretini bulmak ve çalmayı o parça işaretinden başlatmak için, durma modundayken – ve + düğmelerini kullanın. (Parça işareti) göstergesi ve parça işareti numarası bir kere yanıp sönünce, PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

### İlgili Konu

- Bir dosyanın korumaya alınması