# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma sırasında ileri/geri arama (İleri Sarma/Geri Sarma)

- İleri arama yapmak için (İleri Sarma):

  Çalma esnasında + öğesini basılı tutun ve çalmaya devam etmek istediğiniz yerde serbest bırakın.

- Geri arama yapmak için (Geri Sarma):

  Çalma esnasında – öğesini basılı tutun ve çalmaya devam etmek istediğiniz yerde serbest bırakın.

IC kaydedici çalma sesi ile düşük hızda arama yapar. Bu fonksiyon, bir sözcüğün ileri ya da geri giderek araştırılmasında yararlıdır. Daha sonra, düğmeyi basılı tutarsanız, IC kaydedici daha hızlı bir şekilde aramaya başlar.

### Dosyalar son dosyanın sonuna kadar çalındığında ya da arandığında

- Son dosyanın sonuna kadar çalma veya hızlı çalma işlemi yaparsanız yaklaşık 5 saniye “FILE END” uyarısı yanar.
- “FILE END” uyarısı ve çalışma göstergesi sönünce, IC kaydedici en son dosyanın başında durur.
- “FILE END” uyarısı yanarken – öğesini basılı tutarsanız, dosyalar hızlı bir şekilde çalınır ve düğmeyi bıraktığınız noktada normal çalma işlemi başlar.
- Son dosya çok uzun ve dosyanın ilerleyen bir bölümünden itibaren çalmaya başlamak istiyorsanız, + düğmesini basılı tutarak dosyanın sonuna gidin ve istenen noktaya gitmek için “FILE END” yanarken, – düğmesine basın.
- Son dosya dışındaki dosyalar için, bir sonraki dosyanın başına gidin ve geriye doğru oynatarak istenen noktaya gidin.