# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Parça işaretini silme

Mevcut konumdan hemen önce bulunan bir parça işaretini silebilirsiniz.

1. Silmek istediğiniz parça işaretinden sonraki bir noktada durun.
2. Durma modunda, DISP/MENU - “Delete” - “Erase Track Mark” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   “Erase Track Mark?” görüntülenir ve silinecek parça işareti göstergesi ve parça işareti numarası yanıp söner.

3. – ve + düğmelerini kullanarak “YES” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   Ekran penceresinde “Erasing...” animasyonu görüntülenir ve seçilen parça işareti silinir.

   A. Bir parça işareti silinmeden önce: , durma konumunu gösterir.

   B. Parça işareti silindikten sonra: Durma konumundan hemen önceki parça işareti silinir.

4. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Not

- Korumaya alınmış bir dosyadaki parça işaretlerini silemezsiniz. Bir dosyadaki parça işaretlerini silmek için, öncelikle korumayı devre dışı bırakın ve ardından parça işaretlerini silin.

#### İpucu

- Silme işlemini iptal etmek için, 3. adımda “NO” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

### İlgili Konu

- Bir dosyanın korumaya alınması