# Sorun Giderme

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Mesaj listesi

Ekranda bir mesaj görüntülenirse aşağıdaki talimatları izleyin.

#### HOLD

Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için IC kaydedici HOLD durumunda olduğu için, tüm düğme işlemleri devre dışıdır. IC kaydediciyi HOLD konumundan çıkarmak için, HOLD•POWER ON/OFF düğmesini ortaya doğru kaydırın.

(Bkz. “HOLD işlevinin devre dışı bırakılması”.)

#### Low Battery

Piller bitmiştir. Eski LR03 (AAA boyutlu) alkali pilleri yenileriyle değiştirin. Ya da şarj edilebilir eski pilleri yeni pillerle değiştirin.

(Bkz. “Pilleri takma”.)

#### Memory Card Error

Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı yerleştirirken bir hata meydana gelmiştir. Kartı çıkarıp yeniden yerleştirmeyi deneyin. Bu mesaj devam ederse, yeni bir bellek kartı kullanın.

#### Memory Card Not Supported

- IC kaydedicinin desteklemediği bir bellek kartı takılmıştır.

  (Bkz. “Uyumlu bellek kartı hakkında.” )

- IC kaydedicinin desteklemediği bir M2™ kartı takılmıştır.

  (Bkz. “Uyumlu bellek kartı hakkında”.)

#### Read Only Memory Card

Salt okunur bir bellek kartı takılmıştır. IC kaydediciyle salt okunur bellek kartları kullanılamaz.

#### Memory Card Locked

Bellek kartı yazmaya karşı korumalıdır. IC kaydediciyle yazmaya karşı korumalı bir bellek kartı kullanılmaz.

#### Memory Card Access Denied

Erişim kontrol işlevi içeren bir bellek kartı takıldığı için, bu bellek kartını kullanamazsınız.

#### Memory Full

IC kaydedicinin kalan bellek kapasitesi yeterli değildir. Kayda başlamadan önce bazı dosyaları silin.

(Bkz. “Dosya silinmesi”.)

#### File Full

Seçili klasörde zaten maksimum sayıda dosya varsa veya IC kaydedicide depolanan dosyaların sayısı maksimumu geçmişse, yeni bir dosya kaydedemezsiniz. Kayda başlamadan önce bazı dosyaları silin.

(Bkz. “Dosya silinmesi”.)

#### File Damaged

Seçilen dosyadaki veriler zarar görmüş olduğundan dosyayı çalamaz ya da düzenleyemezsiniz.

#### Format Error

IC kaydedici bilgisayar kullanılarak açılamaz, çünkü çalışması için gereken kontrol dosyasının kopyası yoktur. Menüdeki biçimlendirme işlevini kullanarak IC kaydediciyi biçimlendirin. IC kaydediciyi formatlamak için bilgisayar kullanmayın.

(Bkz. “Belleğin biçimlendirilmesi (Format)”.)

#### Process Error

- IC kaydedici belleğe erişemiyor. Pilleri çıkarın ve yeniden takın.
- Menüyü kullanarak verilerinizin yedekleme kopyasını kaydedin ve IC kaydediciyi formatlayın.

  (Bkz. “Belleğin biçimlendirilmesi (Format)”.)

- Dosya adı maksimum karakter sayısına ulaştı; dosyayı bölemeyebilir ya da taşıyamayabilirsiniz.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Kayıt veya çalma sırasında bir bellek kartı takılmıştır.

Bellek kartını çıkarın ve IC kaydedici durma modundayken takın.

#### Set Date&Time

Saat ayarını yapın; aksi takdirde, alarmı ayarlayamazsınız.

(Bkz. "Menüyü kullanarak saati ayarlama." )

#### Track Marks are Full

Dosyaya en fazla 98 parça işareti koyabilirsiniz. İstenmeyen parça işaretlerini silin.

(Bkz. “Parça işaretini silme”.)

#### No File

Seçili klasörde herhangi bir dosya yoktur. Bu nedenle dosya taşıyamaz ya da alarm, vb. ayarları yapamazsınız.

#### No Track Marks

Bir parça işaretini veya parça işaretlerini silmeye çalıştığınızda veya bir dosyayı tüm parça işareti konumlarında bölmeye çalıştığınızda parça işareti yoktur.

#### Low Battery Level

Yetersiz pil gücü varsa, belleği formatlayamazsınız ve bir klasördeki tüm dosyaları silemezsiniz. Eski LR03 (AAA boyutlu) alkali pilleri yenileriyle değiştirin. Ya da şarj edilebilir eski pilleri yeni pillerle değiştirin.

(Bkz. “Pilleri takma”.)

#### Already Set

- Seçili dosya zaten alarm çalacak şekilde ayarlandı. Diğer dosyayı seçin.
- Alarmı başka bir dosyada önceden ayarlanmış bir tarihte ve zamanda dosya çalmak için ayarlamışsınızdır. Alarm ayarını değiştirin.

(Bkz. “Bir dosyanın istenen saatte alarmla birlikte çalınması”.)

#### Past Date/Time

Belirtilen saat geçtikten sonra alarm ayarı yapmışsınız. Kontrol edin ve doğru tarihi ve saati ayarlayın.

(Bkz. “Bir dosyanın istenen saatte alarmla birlikte çalınması”.)

#### File Protected

Seçili dosya korumalıdır veya “Read only” dosyadır. Bunu silemezsiniz. IC kaydedici ile dosyayı düzenlemek için IC kaydediciden korumayı iptal edin veya bilgisayarınızdan “Read only” ayarını iptal edin.

(Bkz. “Bir dosyanın korumaya alınması”.)

#### Settings are Full

30 FM istasyonu IC kaydedici belleğine kaydedildiğinde yeni bir FM radyo istasyonunu önceden ayarlayamazsınız (yalnızca ICD-PX333F için).

(Bkz. "FM radyo istasyonlarının otomatik olarak ayarlanması (yalnızca ICD-PX333F için)" ve "FM radyo istasyonlarının manüel olarak ayarlanması (yalnızca ICD-PX333F için).")

#### Set Add/Overwrite

“Menüdeki Add/Overwrite” öğesi “OFF” olarak ayarlıdır. Kayıt ekleyemiyorsunuz ya da kaydın üzerine yazamıyorsunuz.

(Bkz. “Daha önce kaydedilen bir dosyaya kayıt ekleme (Add)” ve “Çalınırken kaydın üzerine yazılacak kayıt ekleme (Overwrite).”)

#### Unknown Data

- Bu veri, IC kaydedicinin desteklediği geçerli bir dosya biçimi değildir. IC kaydedici yalnızca MP3 (.mp3) dosyalarını destekler.

  (Bkz. “Tasarım ve teknik özellikler”.)

- Telif hakkı korumalı dosyaları çalamazsınız.

#### Invalid Operation

- ya da klasöründeki dosyaları bölemez ya da parça işareti ayarlayamazsınız.
- Bellek kartında bozuk kesim olduğunda bellek kartına yazılamaz. Mevcut bellek kartının yerine kullanmak için yeni bir kart hazırlayın.
- Bölme konumundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işareti olduğundan “Divide All Track Marks” işlevi kullanılamaz.
- Dosyanın başından veya sonundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işareti olduğundan “Divide All Track Marks” işlevi kullanılamaz.
- Dosya uzunluğu 1 saniyeden kısa; bu kadar kısa bir dosyayı bölemezsiniz.
- Dosyanın başından veya sonundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işaretinin olduğu konumda “Divide Current Position” işlevini kullanılamaz.
- Dosya adı maksimum karakter sayısına ulaştı; dosyayı bölemeyebilir ya da taşıyamayabilirsiniz.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Seçili klasörde halihazırda 199 dosya varsa veya IC kaydedicide kayıtlı toplam dosya sayısı maksimum sayıyı geçmişse, dosyayı bölemezsiniz. Dosya bölmek için bazı dosyaları silin.

(Bkz. “Dosya silinmesi”.)

#### Same File Name Exists

Dosya bölündüğünde, kopyalandığında ya da taşındığında, klasörde aynı adla bir dosya zaten var.

#### No Memory Card

“Select Memory” veya “File Copy” menülerini ayarlamaya çalışırken, bellek kartı yuvasında bir bellek kartı takılı değildir.

#### New File

Kaydedilen dosya maksimum boyut limitine (500 MB) ulaştı. Dosya otomatik olarak bölünecek ve kayıt yeni dosya olarak devam edecektir.

#### Erased-too near Track Marks

Bölme konumundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işareti olduğunda, parça işareti otomatik olarak silinir.

#### No operation with Memory Card

Bellek kartında depolanan dosyada alarm ayarlayamazsınız. IC kaydedicinin bellek ortamını “Built-In Memory” olarak değiştirin.

(Bkz. “Bellek seçme”.)

#### AVLS

- Çalma sesi seviyesi, AVLS ile belirlenen seviyeyi aşıyordur. Ses şiddetini normal seviyeye ayarlayın.

  (Bkz. "AVLS işlevi hakkında (yalnızca Avrupa modellerinde)" ve "AVLS işlevini açık ya da kapalı konuma getirme (yalnızca Avrupa'daki modeller).")

- Dosyaları kulaklıkla belirli bir süre AVLS ile belirlenen seviyeyi aşacak bir ses düzeyinde çalıyorsunuz. “Menüdeki AVLS” öğesi otomatik olarak “ON” olarak ayarlanır.

  (Bkz. "AVLS işlevi hakkında (yalnızca Avrupa modellerinde)" ve "AVLS işlevini açık ya da kapalı konuma getirme (yalnızca Avrupa'daki modeller).")

#### Change Folder

veya klasöründe hiç dosya yoksa, ekran penceresinde hiçbir klasör görüntülenmez. Yalnızca dosya içeren klasör görüntülenir.

#### System Error

Yukarıda açıklananların dışında bir sistem hatası oluşmuştur. Pilleri çıkarıp yeniden takın.