# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kayıt modunun seçilmesi (REC Mode)

Kaydedilecek dosya için kayıt modunu ayarlayabilirsiniz. Kayda başlamadan önce bu menü öğesini ayarlayın.

1. Durma modunda, DISP/MENU - “Detail Menu” - “REC Mode” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak istediğiniz kayıt modunu seçin ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

192kbps(MONO):

Süper yüksek kaliteli mono kayıt modu (pencerede “SHQ” olarak görüntülenir)

(İlk ayar)

128kbps(MONO):

Yüksek kaliteli mono kayıt modu (pencerede “HQ” olarak görüntülenir)

48kbps(MONO):

Standart çalma mono kayıt modu (pencerede “SP” olarak görüntülenir)

8kbps(MONO):

Uzun çalar mono kayıt modu (pencerede “LP” olarak görüntülenir)