# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Pilleri takma

1. Pilleri takın.
   Pil bölmesinin kapağını kaydırıp çıkarın, LR03 (AAA boyutlu) alkali pilleri kutupları doğru yöne gelecek şekilde takın ve kapağı kapatın.

#### Not

- Bu IC kaydedicide manganez piller kullanmayın.
- Pilleri değiştirirken, her iki pili de yeni pille değiştirdiğinizden emin olun.
- IC kaydediciyi uzun süre kullanmayacaksınız, pilde sızıntı ve paslanmaya bağlı hasar riskini ortadan kaldırmak için pilleri çıkarın.

#### İpucu

- Pil bölmesi kapağı kazara yerinden çıkarsa, resimde görüldüğü gibi takın.

- Ekran penceresindeki pil göstergesi, pilin durumunu gösterir.

  : “Low Battery Level” görüntülenir. Eski pilleri yeni pillerle değiştirin.

  : “Low Battery” görüntülenir ve IC kaydedici çalışmayı durdurur.

- Pilleri değiştirirken, kaydedilen dosyalar ya da alarm ayarları, pilleri çıkardığınızda bile silinmez.
- Pilleri değiştirirken, siz pilleri çıkardıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar saat çalışmaya devam eder.
- İki adet NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN şarj edilebilir pil (birlikte gönderilmez) kullanabilirsiniz.