# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Bellek kartı takma

Dahili belleğe ek olarak, dosyaları bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz.

#### Not

- Bu Yardım Kılavuzunda, M2™ ve microSD kartlardan genellikle “bellek kartı” olarak bahsedilmektedir. M2™/microSD kart yuvasından da, “bellek kartı yuvası” olarak bahsedilmektedir.

1. Durma modunda, bellek kartı yuvasının kapağını açın.

2. M2™ kartını terminal tarafı size dönük olacak şekilde () (*) ya da microSD kartı etiketli yüzü size dönük olacak şekilde () (*), bir klik sesi duyulana kadar, yuvanın sonuna kadar itin.

   * Bellek kartını IC kaydedicinin arka tarafı size dönük olarak takarken.

3. Kapağı kapatın.

#### Not

- Bellek kartını kaydetme/çalma/biçimlendirme sırasında takmayın veya çıkarmayın.

  Bunu yapmak IC kaydedicide arızaya neden olabilir.

- Ekran penceresinde “Accessing...” animasyonu görüntülenirken, bellek kartını çıkarmayın. Aksi takdirde, verilere zarar verebilirsiniz.
- Bellek kartı algılanmazsa, kartı çıkartın ve ardından tekrar IC kaydediciye takın.
- Bellek kartı yuvasının kapağını sıkıca kapatın. Bellek kartı yuvasına sıvı, metal ve tutuşabilir maddeler gibi bellek kartı dışında başka nesneler sokmayın. Yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Kayıttan önce, bellek kartınızda depolanan verilerin tümünü bilgisayarınıza kopyalamanızı ve üzerinde veri olmadığından emin olmak için bellek kartını IC kaydedicide biçimlendirmenizi öneririz.

#### İpucu

- Bellek kartını çıkarmak için, bellek kartını yuvaya doğru bastırın. Dışarı fırladığında, bellek kartını yuvasından çekerek çıkartın.

### İlgili Konu

- Bellek seçme
- Belleğin biçimlendirilmesi (Format)
- Klasörlerin ve dosyaların yapısı
- Uyumlu bellek kartı hakkında