# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Dahili mikrofonlardan gelen kayıt sesleri

Aşağıdaki adımlar, belirli mikrofon duyarlılığı ve kayıt modu kullanılan temel kayıt prosedürlerine karşılık gelir.

#### Not

- Kayıt yapmadan önce, pil göstergesini kontrol ettiğinizden emin olun.
- Kayıt esnasında IC kaydedicinin üzerine kaza ile bir nesne ya da parmağınız değerse veya sürtünürse, kayıt parazitli olabilir.

#### İpucu

- Kayda başlamadan önce, ilk olarak bir deneme kaydı yapmanızı veya kaydı takip etmenizi öneririz.

1. IC kaydediciyi açık konuma getirmek için HOLD・POWER ON/OFF düğmesini “POWER ON/OFF” yönünde veya IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için ortaya doğru kaydırın.

   Durdurma penceresi görüntülenir.

2. İstediğiniz klasörü seçin.
3. IC kaydediciyi, dahili mikrofon () kaydedilecek kaynak yönüne bakacak şekilde yerleştirin.

4. Durma modunda REC/PAUSE düğmesine basın.

   Çalışma göstergesi () önce turuncu renkte yanıp söner ve ardından kırmızı renkte yanar.

   Kayıt sırasında REC/PAUSE düğmesine basmanıza ve bu düğmeyi basılı tutmanıza gerek yoktur.

   Yeni dosya otomatik olarak geçerli klasörde en son dosya olarak kaydedilir.

   A. Geçerli kaydın geçen süresi (*)

   B. Kaydedilen dosyanın dosya numarası/klasördeki kayıt edilen sayılan toplam sayısı

   * DISP/MENU düğmesine basarak geçen süre ekranından kalan süre ekranına ya da başka bir ekrana geçiş yapabilirsiniz.

5. Kaydı durdurmak için, (durdur) düğmesine basın.

   “Accessing...” animasyonu görüntülenir ve IC kaydedici mevcut kayıt dosyasının başında durur.

   Daha sonra çalmak üzere, klasör adını ya da dosya numarasını kullanarak kaydedilen dosyayı bulabilirsiniz.

   A. Kaydedilen dosyanın bulunduğu klasör

   B. Klasörde dosyanın ne kadar önce kaydedildiğini gösteren, kaydedilen dosyanın numarası

#### Not

- Ekranda “Accessing...” animasyonu görüntüleniyor ya da ekran penceresi ya da çalışma göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa, IC kaydedici verileri kaydediyor ve bellek ortamına yazıyordur. IC kaydedici verilere erişirken, pilleri çıkarmayın ve USB AC adaptörünü (ürünle verilmez) bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, verilere zarar verebilirsiniz.

#### İpucu

- IC kaydedici kullanılarak kaydedilen dosyalar MP3 dosyaları olarak kaydedilir.
- Her bir klasöre en fazla 199 dosya kaydedebilirsiniz.
- Sound Organizer yazılımını kullanarak yeni klasörler oluşturabilir veya istemediğiniz klasörleri silebilirsiniz.

### İlgili Konu

- Kayıt sırasında seslerin takip edilmesi
- Aygıtı açma
- HOLD işlevinin devre dışı bırakılması
- Klasör ve dosya seçme
- Kayıt sırasındaki çeşitli işlemler
- FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)
- Sound Organizer penceresi (yalnızca Windows için)