# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kayıt sırasında görüntülenen ekran

#### Not

- Yukarıda verilen penceredeki göstergeler, rakamlar ve öğeler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Gerçek pencere burada gösterilenlerden farklı olabilir.

1. Kayıt ilerleme animasyonu göstergesi

   Kayıt işleminin ilerleyişini animasyonla gösterir.

2. Kayıt göstergesi

   IC kaydedici kayıt yaparken görüntülenir

3. VOR kayıt göstergesi

   “VOR” menüde “ON” olarak ayarlandığında görüntülenir.

4. Scene Select göstergesi

   Kayıt için kullanılan seçili ortamı gösterir. Ortam ayarlandığında görüntülenir.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. LCF (Low Cut Fitresi) göstergesi

   “LCF(Low Cut)” menüde “ON” olarak ayarlandığında görüntülenir.

6. Mikrofon duyarlılığı göstergesi

   Menüden ayarlanan mikrofon duyarlılığını görüntüler.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Kayıt modu göstergesi

   Kayıt modu göstergesi IC kaydedici durma ya da kayıt modundayken, menüde ayarlanan kayıt modunu ve IC kaydedici çalma modundayken, geçerli kayıt modunu görüntüler:

   SHQ: Süper yüksek kaliteli mono kayıt modu (192kbps(MONO))

   HQ: Yüksek kaliteli mono kayıt modu (128kbps(MONO))

   SP: Standart çalma mono kayıt modu (48kbps(MONO))

   LP: Uzun çalma mono kayıt modu (8kbps(MONO))