# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)

Beállíthatja a rögzíteni kívánt fájlok rögzítési módját. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

1. Stop üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „Detail Menu” - „REC Mode” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

2. Nyomja meg a – vagy a + gombot a kívánt rögzítési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.

#### A menüelemek leírása

Az elérhető menüelemek egyikét választhatja ki.

192kbps(MONO):

Kiváló minőségű monó rögzítési mód („SHQ” elnevezéssel jelenik meg a képernyőn)

(kezdeti beállítás)

128kbps(MONO):

Jó minőségű monó rögzítési mód („HQ” elnevezéssel jelenik meg a képernyőn)

48kbps(MONO):

Monó rögzítési mód normál lejátszáshoz („SP” elnevezéssel jelenik meg a képernyőn)

8kbps(MONO):

Monó rögzítési mód hosszú lejátszáshoz („LP” elnevezéssel jelenik meg a képernyőn)