# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Memóriakártya behelyezése

A beépített memórián kívül memóriakártyára is rögzíthet fájlokat.

#### Megjegyzés

- Ebben a Súgóútmutatóban az M2™ és microSD kártyák általános megnevezése a „memóriakártya”. Az M2™/microSD kártyanyílás megnevezése a „memóriakártya-nyílás”.

1. Nyissa fel a memóriakártya-nyílás fedelét stop üzemmódban.

2. Helyezzen be egy M2™ kártyát az érintkezős oldalával Ön felé () (*), vagy helyezze be a microSD kártyát a címkézett oldalával Ön felé () (*) a nyílás végéhez, ameddig a helyére pattan.

   * Amikor a memóriakártyát a diktafon hátsó oldalával Ön felé helyezi be.

3. Csukja le a fedelet.

#### Megjegyzés

- Felvétel/lejátszás/formázás közben ne helyezzen be és ne távolítson el memóriakártyát.

  Ha ezt nem tartja be, azzal a diktafon meghibásodását okozhatja.

- Ne távolítsa el a memóriakártyát, ameddig az „Accessing...” animáció látható a kijelzőn. Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok.
- Ha a diktafon nem ismeri fel a memóriakártyát, vegye ki, majd helyezze be újra.
- Csukja le erősen a memóriakártya-nyílás fedelét. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a memóriakártyán kívül a memóriakártya-nyílásba semmi más ne jusson be, ne öntsön folyadékot, illetve ne tegyen bele fém, gyúlékony vagy bármilyen egyéb tárgyat. Ellenkező esetben tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat.
- Felvétel előtt másolja a memóriakártyán lévő összes adatot számítógépre, majd formázza a diktafonnal a memóriakártyát, hogy ne legyenek rajta adatok.

#### Tipp

- A memóriakártya eltávolításához nyomja a memóriakártyát a nyílásba. Miután kiugrott a kártya, vegye ki a memóriakártya-nyílásból.

### Kapcsolódó témák

- Memória kiválasztása
- A memória formázása (Format)
- Mappa- és fájlszerkezet
- Kompatibilis memóriakártyák