# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Hangrögzítés a beépített mikrofonok segítségével

A következő lépések az alapvető rögzítési eljárásokat tartalmazzák, amelynek során a készülék a megadott mikrofon érzékenységet és rögzítési módot használja.

#### Megjegyzés

- Felvétel készítése előtt ellenőrizze az akkumulátorjelzőt.
- Zajt is rögzíthet a készülék, ha valami, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont a felvétel közben.

#### Tipp

- Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben ellenőrizze a felvételt.

1. Csúsztassa a HOLD・POWER ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányába a diktafon bekapcsolásához, vagy csúsztassa középső irányba, hogy feloldja a diktafont a HOLD állapotból.

   A stop üzemmód ablak megjelenik.

2. Válassza ki a kívánt mappát.
3. Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofon () a rögzíteni kívánt hangforrás irányába nézzen.

4. Nyomja meg stop üzemmódban a REC/PAUSE gombot.

   A műveletjelző () narancssárgán villog, majd pirosan világít.

   Rögzítés közben nem kell lenyomva tartani a REC/PAUSE gombot.

   Az új fájl automatikusan rögzítésre kerül az aktuális mappa utolsó fájljaként.

   A. Az aktuális felvételből eltelt idő (*)

   B. A felvétel alatt álló fájl száma/a mappában rögzített fájlok száma

   * Az eltelt idő kijelző megjelenítheti a hátralévő időt, illetve egyéb kijelzőre válthat a DISP/MENU gomb megnyomásával.

5. Nyomja meg a (stop) gombot a felvétel leállításához.

   Megjelenik az „Accessing...” animáció, a diktafon pedig leállítja a rögzítést, és az aktuális felvételfájl elejére ugrik.

   A mappanév és a fájlszám segítségével rákereshet a rögzített fájlra a későbbi lejátszás érdekében.

   A. A rögzített fájlt tartalmazó mappa

   B. A rögzített fájl száma, amely megmutatja, mikor került a fájl rögzítésre a mappában

#### Megjegyzés

- A diktafon adatokat rögzít és tárol az adathordozó memóriában, amikor az „Accessing...” animáció látható a kijelzőn, illetve amikor a műveletjelző narancssárgán villog. Amikor a diktafon adatokat ér el, ne távolítsa el az elemeket, és ne csatlakoztassa, illetve ne húzza ki az USB hálózati adaptert (nem tartozék). Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok.

#### Tipp

- A diktafonnal rögzített fájlok MP3-fájlokként kerülnek rögzítésre.
- Egy mappába legfeljebb 199 fájl rögzíthető.
- A Sound Organizer (Szoftverműveletek) szoftverrel új mappákat hozhat létre, illetve törölheti a felesleges mappákat.

### Kapcsolódó témák

- A felvétel ellenőrzése rögzítés közben
- Bekapcsolás
- A HOLD funkció kikapcsolása
- Mappa és fájl kiválasztása
- Különböző műveletek rögzítés közben
- FM-rádióadások rögítése (csak ICD-PX333F)
- A Sound Organizer ablak (csak Windows)