# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A kijelző rögzítés közben

#### Megjegyzés

- A fenti ablak jelzéseket, számokat és más elemeket tartalmaz magyarázó célzattal. A diktafonon megjelenő ablak eltérhet az itt megjelenítettektől.

1. A felvétel előrehaladtát jelző animációs képernyő

   Animálva jeleníti meg egy felvétel előrehaladtát.

2. Felvétel-jelző

   Felvétel közben jelenik meg

3. VOR-felvétel jelzője

   Akkor jelenik meg, amikor a „VOR” funkció „ON” értékre van beállítva a menüben.

4. Scene Select jelző

   Megjeleníti a felvételhez aktuálisan kiválasztott színhelyet. Színhely beállításakor jelenik meg.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. LCF (alulvágó szűrő) jelző

   Akkor jelenik meg, amikor az „LCF(Low Cut)” funkció „ON” értékre van beállítva a menüben.

6. Mikrofonérzékenység-jelző

   A menüben beállított mikrofonérzékenységet jeleníti meg.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Rögzítési mód jelzője

   A rögzítési mód jelzője a menüben beállított rögzítési módot jeleníti meg, amikor a diktafon stop vagy rögzítési módban van, illetve az aktuális rögzítési módot jeleníti meg, amikor a diktafon lejátszási módban van:

   SHQ: Kiváló minőségű monó rögzítési mód (192kbps(MONO))

   HQ: Nagyon jó minőségű monó rögzítési mód (128kbps(MONO))

   SP: Monó rögzítési mód normál lejátszáshoz (48kbps(MONO))

   LP: Monó rögzítési mód hosszú felvételhez (8kbps(MONO))