# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A felvétel automatikus indítása hang érzékelésekor – a VOR funkció

A VOR (Voice Operated Recording) funkció bekapcsolása „ON” esetén a diktafon akkor indítja el a felvételt, amikor hangot észlel, és szünet üzemmódra vált, ha nem hallható hang, tehát kihagyja a felvételből a hangtalan időszakokat.

1. Stop vagy rögzítési üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „VOR” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

2. A – vagy + gombbal válassza ki az „ON” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
   Az „VOR” funkció alapértelmezetten „OFF” értékre van állítva a diktafon megvásárlásakor .
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.
4. Nyomja meg a REC/PAUSE gombot.

   A „VOR” és a „” jelenik meg a kijelzőn.

   A felvétel szünetel, ha nem érzékel hangot a készülék, ekkor a „PAUSE” ikon villog. Ha a diktafon újra hangot érzékel, a felvétel újra elindul.

#### Megjegyzés

- A VOR funkcióra hatással vannak a környező hangok. Állítsa be a menü „Mic Sensitivity” pontjának értékét a felvételi körülményeknek megfelelően. Ha a „Mic Sensitivity” átállítása után sem megfelelő a felvétel, vagy ha egy fontos felvételt szeretne elkészíteni, állítsa a „VOR” funkciót „OFF” állásba a menüben.
- FM-felvétel közben a VOR funkció nem működik (csak a ICD-PX333F modell esetében).

#### Tipp

- A VOR funkció kikapcsolásához állítsa a „VOR” elemet „OFF” állásra a 2. lépésben.

### Kapcsolódó témák

- FM-rádióadások rögítése (csak ICD-PX333F)
- A menü használata
- A mikrofon érzékenységének beállítása (Mic Sensitivity)