# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A véletlen műveletek megelőzése (HOLD)

Az összes gomb letiltásával (HOLD állapot) megakadályozhatja a véletlen műveleteket, például a diktafon zsebben hordásakor.

1. Csúsztassa a HOLD・POWER ON/OFF kapcsolót a „HOLD” irányába, hogy bekapcsolt állapotban letilthassa a gombokat.

   A „HOLD” felirat körülbelül 3 másodpercig jelenik meg, jelezve hogy az összes gombművelet le van tiltva.

#### Megjegyzés

- Ha felvétel közben aktiválja a HOLD funkciót, az összes gombot letiltja. A rögzítés leállításához először ki kell kapcsolnia a HOLD funkciót.

#### Tipp

- Az ébresztést akkor is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van kapcsolva – ehhez nyomja meg bármelyik gombot. (A normál lejátszást nem állíthatja le így.)

### Kapcsolódó témák

- A HOLD funkció kikapcsolása