# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Az FM-rádióadók manuális tárolása (csak ICD-PX333F)

A még el nem tárolt FM-rádióadókat eltárolhatja adott számmal.

Legfeljebb 30 FM-rádióadó tárolható.

1. Stop üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „FM Radio” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

   A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.

2. Nyomja meg röviden a DISP/MENU gombot a (, ) kurzorok frekvenciakijelző mindkét végéhez való mozgatásához a kijelző felső sorában.

   A diktafon most már készen áll a csatorna behangolására a frekvenciák keresésével.

3. Nyomja meg többször a – vagy + gombot az előre beállítani vagy egy adott memóriahelyen tárolni kívánt adó behangolásához.
   Ha olyan adót hangol be, amely nem szerepel a tárolt adók között, akkor a „P - -” felirat jelenik meg. Ebben az esetben eltárolhatja az adót egy adott állomásszámon.
4. Nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.
   Megjelenik a kijelzőn a tárolt adó száma, frekvenciája és az „Assign to Preset?” kérdés.
5. A – vagy + gombbal válassza ki az „YES” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.

   A készülék eltárolja az adót a memóriában az adott számmal.

#### Megjegyzés

- Amennyiben az „Assign to Preset?” üzenet megjelenése óta eltelt 10 másodperc, a beállítási műveletek megszakításra kerülnek.