# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A mikrofon érzékenységének beállítása (Mic Sensitivity)

Beállíthatja a beépített mikrofon érzékenységét. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

1. Stop vagy felvételi üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „Detail Menu” - „Mic Sensitivity” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

2. Nyomja meg a – vagy + gombot a mikrofon-érzékenység kívánt szintjének kiválasztásához, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.

#### A menüelemek leírása

Az elérhető menüelemek egyikét választhatja ki.

High:

A diktafontól távol lévő vagy halk hangforrás felvételéhez, pl. tágas teremben való rögzítéshez.

Medium:

Átlagos hangerejű beszélgetés vagy értekezlet hangjának felvételéhez, pl. tárgyalóban való rögzítéshez vagy interjúkhoz.

(kezdeti beállítás)

Low:

Diktált szöveg rögzítéséhez, amikor a mikrofont a szája elé tartja, a diktafonhoz közeli hangok rögzítéséhez, valamint hangos hangforrás rögzítéséhez.

#### Megjegyzés

- A mikrofonérzékenység le van tiltva FM-felvétel közben (csak a ICD-PX333F modell esetében).

### Kapcsolódó témák

- FM-rádióadások rögítése (csak ICD-PX333F)