# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Scene Select beállításai

A Scene Select (Színhelyválasztás) menü beállítható elemei a következő értékekre kerülnek beállításra.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Megjegyzés

- A Scene Select (Színhelyválasztás) beállításai nem módosíthatók. Amennyiben a beállítható elemeket a felvételi helyzetekhez szeretné módosítani, mint például a REC (FELV) módot, mikrofonérzékenységet stb., használja a menüt a felvételi beállítások egyes elemeinek módosításához.

### Kapcsolódó témák

- Felvételi színhely kiválasztása a különböző helyzetekhez