# Управление и настройка Bluetooth

Чтобы открыть окно настроек Bluetooth, откройте меню Bluetooth на панели задач и выберите пункт Настройки Bluetooth. Откроется окно настроек Bluetooth. Настройте конфигурацию Bluetooth, как указано в следующих разделах.

## Управление состоянием радиопередатчика Bluetooth

С помощью программы Intel® PROSet/Wireless Software можно включать и выключать радиомодуль Bluetooth с компьютера.

1. Чтобы включить радиопередатчик Bluetooth, щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth на панели задач и выберите Включить адаптер.
2. Чтобы выключить радиоприемник Bluetooth, щелкните значок Bluetooth на панели задач и выберите Выключить адаптер или откройте окно настроек Bluetooth и установите флажок Выключить адаптер Bluetooth на вкладке Параметры.

## Конфигурация открытой для доступа папки

Чтобы управлять параметрами совместного использования файлов через Bluetooth, выберите вкладку Открытая для доступа папка в окне настроек Bluetooth.

Активация функции совместного использования файлов

Чтобы активировать функцию совместного использования файлов с компьютера, сделайте следующее.

1. Установите флажок Разрешить удаленным устройствам выполнять обзор открытой для доступа папки.
2. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать путь к локальной, открытой для доступа папке на компьютере.
3. Нажмите кнопку OK.
   Все файлы и папки, которые находятся в открытой для доступа папке, будут доступны устройствам Bluetooth.

Предоставление доступа к общим файлам только для чтения

Доступ удаленных устройств к открытой для доступа папке можно ограничить, предоставив его только для чтения. Для этого достаточно снять флажок Разрешить удаленным устройствам изменять содержимое открытой для доступа папки.

Выключение функции совместного использования файлов

Чтобы запретить совместное использование файлов с компьютера, снимите флажок Разрешить удаленным устройствам выполнять обзор открытой для доступа папки и нажмите кнопку OK.

## Конфигурация аудио

Для управления параметрами аудио в Bluetooth выберите вкладку Аудио в окне настроек Bluetooth.

Активация системы защиты содержимого от копирования (SCMS-T)

Программа Intel® PROSet/Wireless Software поддерживает гарнитуры, защищенные системой защиты SCMS-T по технологии DRM (управление цифровыми правами). Чтобы разрешить аудиоподключение только для устройств, которые поддерживают SCMS-T, установите флажок Соединить с аудиоустройством только при условии поддержки защиты контента SCMS-T.

Синхронизация работы Skype с выбранной гарнитурой Bluetooth

Программа Intel® PROSet/Wireless Software выполняет автоматическую переадресацию вызовов в программе Skype на любую из подключенных гарнитур Bluetooth. Чтобы активировать эту функцию, задайте параметр Разрешить переключение на Skype и выберите уже подключенную аудиогарнитуру Bluetooth в раскрывающемся меню.

Примечание. Этот параметр недоступен, если программа Skype не установлена на компьютере.

## Конфигурация видео

Для управления параметрами видео в Bluetooth выберите вкладку Видео в окне настроек Bluetooth.

Активация функции совместного использования видео

Чтобы активировать функцию совместного использования видео с компьютера, сделайте следующее.

1. Установите флажок Разрешить для доступа.
2. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать путь к файлу на компьютере.
3. Нажмите кнопку OK.

## Настройки высокоскоростного режима

С программой Intel® PROSet/Wireless Software можно использовать высокоскоростную передачу данных между устройствами Bluetooth, поддерживающими стандарт Bluetooth v3.0+HS.

Для управления параметрами высокоскоростного режима выберите вкладку Bluetooth 3.0+HS в окне настроек Bluetooth.

Включение поддержки высокоскоростного режима

Чтобы включить поддержку стандарта Bluetooth v3.0+HS, установите флажок Включить поддержку высокоскоростного режима.