# Bluetooth 헤드셋 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 통해 컴퓨터에서 Bluetooth 스테레오 및 모노 헤드셋을 사용하여 음악을 듣고 VoIP 전화를 받을 수 있습니다. 또한 컴퓨터를 기타 Bluetooth 사용 장치의 Bluetooth 스피커가 되게 할 수도 있습니다.

지원되는 오디오 프로파일은 다음과 같습니다.

- A2DP 싱크 및 소스
- AVRCP 컨트롤러 및 대상
- HFP/HSP 오디오 게이트웨이
- Windows Media Player/Center와 통합
- Skype와 통합

## 컴퓨터의 음악을 Bluetooth 헤드셋에서 재생

Bluetooth 스테레오 헤드셋을 컴퓨터에 연결하여 음악을 듣고 컴퓨터에서 실행 중인 오디오 플레이어 소프트웨어를 제어할 수 있습니다.

헤드셋 장치로 작업하려면 다음 단계를 수행하여 해당 장치를 Intel® PROSet/Wireless Software 장치 목록에 추가하십시오.

1. 선택한 헤드셋 장치를 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Bluetooth 작동 메뉴 항목을 선택합니다.
   Bluetooth 장치 작동 및 설정 창이 열립니다.
2. 헤드셋을 컴퓨터에 연결하려면 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창의 오디오 및 비디오 그룹에서 음악 듣기를 클릭합니다.
3. 연결되면 연결이 수립되었음을 알리는 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창이 업데이트됩니다. 동시에 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 링크가 비활성화됩니다.
   헤드셋을 구성한 후에는 해당 헤드셋이 컴퓨터의 기본 오디오 장치가 되며 컴퓨터에 있는 음악을 듣는 데 사용할 수 있습니다.
   참고: 한 번에 하나의 오디오 연결만 허용됩니다. 다른 오디오 장치를 연결하려면 먼저 기존 오디오 연결을 해제해야 합니다.
4. 기존 오디오 연결을 해제하려면 Bluetooth 장치 작동 및 설정의 오디오 및 비디오 그룹에서 연결 끊기를 클릭합니다.
5. 특정 상황에서 Bluetooth 헤드셋으로부터 음악을 들을 수 없는 경우 아래에 명시된 대로 기본 오디오 장치 설정을 확인합니다.

기본 오디오 장치

오디오 연결이 수립되면 Windows 작동 시스템에서 Bluetooth 오디오 장치가 기본 재생 장치로 자동 설정됩니다.

드문 경우이긴 하지만 Bluetooth 오디오 기본 장치가 자동으로 작동하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, Bluetooth 헤드셋과의 연결이 수립되기 전에 다른 오디오 장치를 기본 오디오 장치로 수동으로 설정한 경우 Bluetooth 오디오 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 경우에는 제어판의 하드웨어 및 소리 섹션에 있는 오디오 장치 관리에서 또는 시스템 트레이 메뉴에서 Windows 사운드 속성을 열고 Bluetooth 오디오 장치를 기본 장치로 설정합니다.

Bluetooth 헤드셋이 꺼져 있거나 연결이 해제된 경우, Windows 운영 체제에서는 기본 오디오 장치를 이전의 기본 장치로 다시 전환합니다.

## 음악 감상 중 VoIP(Voice over IP) 통화 수신

Intel® PROSet/Wireless Software를 통해 컴퓨터로부터 음악을 듣고 Skype 통화를 받으면서 Bluetooth 스테레오 및 모노 헤드셋을 원활하게 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 지원됩니다.

- 헤드셋 버튼으로 미디어 플레이어 제어

- 재생 정지/일시 정지/다시 시작
- 다음/이전 트랙으로 이동
- 볼륨 크게/작게 제어

- 해당 헤드셋 버튼을 사용하여 Skype로 걸려오는 전화를 받거나 받지 않음
- Skype 통화가 진행되면 음악을 자동으로 일시 정지하고 통화가 끝나면 다시 재생 시작

참고: 이러한 기능을 사용하여 Windows Media Player에 Bluetooth 플러그인을 설정하고 “btplayerctrl.exe” 플러그인에 대한 Skype 액세스가 허용되는지 확인하여 원활하게 작업할 수 있습니다.

## VoIP 통화에 Bluetooth 헤드셋 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 통해 대부분의 Bluetooth 헤드셋을 VoIP 전화 프로그램의 오디오 통신 장치로 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 VoIP 통신 장치로만 사용하려는 경우 다음과 같은 단계를 수행하십시오. 걸려오는 Skype 전화를 받으면서 음악을 들으려면 음악을 들으면서 VoIP(Voice over IP) 전화 받기의 절차를 수행하십시오. 이 경우 Skype가 통합된 Intel® PROSet/Wireless Software에서 필요한 모든 재구성이 이루어집니다.

헤드셋 장치로 작업을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 장치 목록에 헤드셋 장치를 추가합니다. Bluetooth 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 장치 추가 메뉴 항목을 사용합니다.
2. Bluetooth 트레이 메뉴에서 Bluetooth 장치 보기를 선택합니다.
3. 선택한 헤드셋 장치의 아이콘을 두 번 클릭하거나 해당 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Bluetooth 작동을 선택하여 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창을 엽니다.
4. 헤드셋을 개인 컴퓨터(PC)에 통신 장치로 연결하려면 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창의 전화 그룹에서 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 링크를 클릭합니다.

연결되면 연결이 수립되었음을 알리는 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창이 업데이트됩니다. 동시에 음악 듣기 링크가 비활성화됩니다. 연결되면 헤드셋을 Skype와 같은 VoIP 프로그램에서 기본 통신 오디오 장치로 사용할 수 있습니다.

중요참고 사항: 한 번에 하나의 오디오 연결만 허용됩니다. 다른 오디오 장치에 연결하기 전에 먼저 기존 오디오 연결을 해제해야 합니다.

기존 오디오 연결을 해제하려면 서비스 뷰의 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 그룹에서 연결 끊기를 클릭합니다.

## 컴퓨터 스피커를 통해 Bluetooth 장치의 음악 듣기

Intel® PROSet/Wireless Software 를 사용하여 Bluetooth 장치의 음악을 컴퓨터에 연결된 기본 오디오 장치로 재생할 수 있습니다.

컴퓨터를 Bluetooth 장치의 Bluetooth 스피커로 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 장치 목록에 장치를 추가합니다. Bluetooth 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 장치 추가 메뉴 항목을 사용합니다.
2. Bluetooth 트레이 메뉴에서 Bluetooth 장치 보기를 선택합니다.
3. 선택한 장치의 아이콘을 두 번 클릭하거나 해당 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Bluetooth 작동을 선택하여 Bluetooth 장치 작동 및 설정 창을 엽니다.
4. Bluetooth 장치 작동 및 설정 창의 오디오 및 비디오 그룹에서 음악 재생을 클릭합니다.
   이 작업이 완료되면 원격 장치의 오디오 스트림이 컴퓨터 스피커(또는 구성된 다른 기본 오디오 장치)로 전달됩니다.

음악 재생 연결이 활성화된 경우 미디어 제어 도구 모음을 사용하여 Bluetooth를 통한 원격 미디어 플레이어를 제어할 수 있습니다. 도구 모음이 컴퓨터의 Windows 시스템 도구 모음에 자동으로 추가됩니다. 도구 모음에서는 재생/정지, 다음/이전 트랙 및 볼륨 제어와 같은 기본적인 동작이 지원됩니다.

컴퓨터를 Bluetooth 스피커로 사용하는 것을 중단하려면 음악 재생 링크에서 연결 끊기를 클릭합니다.