# Persoonlijke gegevens synchroniseren via Bluetooth

Een aantal telefoons en andere Bluetooth-apparaten bieden via Bluetooth toegang tot contactpersonen en andere persoonlijke-informatiebeheergegevens (PIM, Personal Information Manager). Als het apparaat ondersteuning biedt voor het openen van persoonlijke-informatiebeheergegevens via Bluetooth, is de groep Data Synchronizatie beschikbaar in het venster Bluetooth-apparaatbewerkingen en -instellingen.

Met Intel® PROSet/Wireless Software kunt u contactpersonen vanaf uw apparaat lezen en als back-up opslaan in een bestand. Daarnaast kunt u contactpersonen vanuit een bestand naar het apparaat schrijven (herstellen vanuit het back-upbestand).

Ondersteunde profielen en rollen:

- SYNC-client: hiermee kunt u back-ups van contactpersonen maken en deze herstellen
- PBAP-client (Phone Book Access Profile): hiermee kunt u back-ups van contactpersonen maken

Voor apparaten die zowel SYNC- als PBAP-servers ondersteunen, is alleen toegang tot SYNC toegestaan (aangezien PBAP feitelijk een subset van SYNC is).

## Back-ups van persoonlijke contactgegevens maken en herstellen

Opmerking: alleen back-ups van de volledige database met contactpersonen kunnen worden hersteld op het apparaat.

Ga als volgt te werk om een back-up van persoonlijke-informatiebeheergegevens te maken:

1. Klik op de koppeling Back-up van PIM-gegevens met SYNC, selecteer de naam van het bestand met de back-ups van contactpersonen en klik op Opslaan in het dialoogvenster Opslaan als bestand.
2. Intel® PROSet/Wireless Software start het back-upproces. De voortgang van het back-upproces wordt weergegeven en als de gegevens in het geselecteerde bestand zijn opgeslagen, wordt het bericht weergegeven dat het proces is voltooid.
3. U herstelt contactpersonen door PIM-gegevens herstelen met SYNC en een eerder opgeslagen bronbestand voor contactpersonen te selecteren en vervolgens op Openen te klikken in het dialoogvenster Openen.

Intel® PROSet/Wireless Software start het herstelproces. De voortgang van het herstelproces wordt weergegeven en als de gegevens op het verbonden apparaat zijn hersteld, wordt het bericht weergegeven dat het proces is voltooid.