# 通过蓝牙同步个人信息

许多电话和其他蓝牙设备可使用蓝牙访问通讯录及其他个人信息管理器 (PIM) 数据。 如果设备支持通过蓝牙访问 PIM 数据，则会在“蓝牙设备操作和设置”窗口中显示数据同步组。

利用 Intel® PROSet/Wireless Software，您可以从设备读取通讯录并将其保存到一个文件以供备份，也可以将通讯录从文件写入到设备（从备份文件恢复通讯录）。

支持的模式和角色：

- SYNC 客户端：用于备份和恢复通讯录
- 电话簿访问模式 (PBAP) 客户端：用于备份通讯录

对于同时支持 SYNC 和 PBAP 服务器的设备，只允许访问 SYNC（因为 PBAP 实际上是 SYNC 的子网）。

## 备份和恢复个人通讯录信息

注意： 只有完整的通讯录数据库信息才能在设备上进行备份或恢复。

要开始备份 PIM 数据，请执行以下操作：

1. 单击使用 SYNC 备份 PIM 的数据，选择通讯录备份文件的文件名，然后在另存为文件对话框上单击保存。
2. Intel® PROSet/Wireless Software 即会开始备份过程。 在将数据保存到所选文件后，将显示 PIM 备份进度条和完成消息。
3. 要恢复通讯录，请选择使用 SYNC 恢复 PIM 的数据，选择以前保存的通讯录源文件，然后在打开对话框中单击打开。

Intel® PROSet/Wireless Software 即会开始恢复过程。 在将数据恢复到连接的设备后，将显示 PIM 恢复进度条和完成消息。