# مزامنة المعلومات الشخصية باستخدام تقنية Bluetooth

يتيح عدد من الهواتف وأجهزة Bluetooth الأخرى الوصول إلى جهات الاتصال وغيرها من بيانات مدير المعلومات الشخصية (PIM) باستخدام Bluetooth. إذا كان الجهاز يدعم الوصول إلى بيانات PIM باستخدام Bluetooth، ستكون مجموعة مزامنة البيانات متاحة في نافذة وظائف وإعدادات جهاز Bluetooth.

باستخدام برنامج Intel® PROSet/Wireless Software، يمكنك قراءة بيانات جهات الاتصال من على جهازك وحفظها في ملف مخصص للنسخ الاحتياطي، كما يمكنك نقل بيانات جهات اتصال من ملف إلى الجهاز (استرجاعها من ملف النسخ الاحتياطي).

الخصائص والوظائف المدعومة:

- عميل المزامنة: يسمح لك بعمل نسخة احتياطية من بيانات جهات الاتصال واسترجاعها
- عميل خاصية الوصول إلى دليل الهاتف (PBAP): يسمح لك بعمل نسخة احتياطية من بيانات جهات الاتصال

في الأجهزة التي تدعم كلاً من خادم SYNC وخادم PBAP، لا يسمح بالوصول إلى خادم SYNC (حيث إن خادم PBAP ليس إلا مجموعة جزئية منه).

## إنشاء نسخة احتياطية من معلومات جهات الاتصال الشخصية واسترجاعها

ملحوظة: قاعدة البيانات الكاملة لجهات الاتصال هي وحدها التي يمكن إنشاء نسخة احتياطية لها أو استرجاعها.

لبدء إنشاء نسخة احتياطية من بيانات PIM:

1. انقر فوق الارتباط إنشاء نسخة احتياطية من بيانات PIM باستخدام SYNC، حدد اسم ملف النسخ الاحتياطي لجهة الاتصال وانقر فوق حفظ في مربع الحوار حفظ كملف
2. Intel® PROSet/Wireless Software سيبدأ عملية النسخ الاحتياطي. يتم عرض مؤشر تقدم عملية النسخ الاحتياطي لبيانات PIM ورسالة الانتهاء من النسخ بعد حفظ البيانات في الملف المحدد.
3. لاسترجاع بيانات جهات الاتصال، حدد استرجاع بيانات PIM باستخدام SYNC، ثم حدد ملف مصدر سبق حفظه لجهات الاتصال، وانقر فوق فتح من مربع الحوار فتح.

Intel® PROSet/Wireless Software سيبدأ عملية الاسترجاع. يتم عرض مؤشر تقدم عملية استرجاع بيانات PIM ورسالة الانتهاء منها بعد استرجاع البيانات على الجهاز المتصل.