# Control y configuración de Bluetooth

Para acceder a la ventana de configuración de Bluetooth, abra el menú de la bandeja Bluetooth y el elemento de menú Configuración de Bluetooth. Aparecerá la ventana de configuración de Bluetooth. Establezca la configuración de Bluetooth tal como se describe en las siguientes secciones.

## Administración del estado de la radio Bluetooth

Con las aplicaciones de bandeja de Intel® PROSet/Wireless Software, puede activar y desactivar el módulo de radio Bluetooth desde el equipo:

1. Para activar la radio Bluetooth, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de bandeja Bluetooth y, a continuación, seleccione Activar adaptador.
2. Para desactivar la radio Bluetooth, haga clic en el icono de bandeja Bluetooth y, a continuación, seleccione Desactivar adaptador o abra la ventana de configuración de Bluetooth y seleccione la casilla de verificación Desactivar el adaptador Bluetooth en la ficha Opciones.

## Configuración de la carpeta compartida

Para administrar las opciones de Bluetooth para el uso compartido de archivos, seleccione la ficha Archivo Compartido en la ventana de configuración de Bluetooth.

Activar el uso compartido de archivos

Para permitir el uso compartido de archivos desde el equipo, siga estos pasos:

1. Seleccione la casilla de verificación Permitir que el dispositivo remoto explore la carpeta compartida.
2. Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta de la carpeta compartida en su equipo.
3. Haga clic en Aceptar.
   Todos los archivos y carpetas de la ruta de la carpeta compartida se comparten con los dispositivos Bluetooth.

Configurar el acceso de sólo lectura a los archivos compartidos

Puede limitar el acceso de los dispositivos remotos para que sea de sólo lectura en la carpeta compartida; para ello, anule la selección de la casilla de verificación Permitir que el dispositivo remoto haga cambios a la carpeta compartida.

Desactivar el uso compartido de archivos

Para impedir el uso compartido de archivos desde el equipo, anule la selección de la casilla de verificación Permitir que el dispositivo remoto explore la carpeta compartida y haga clic en Aceptar.

## Configuración de audio

Para administrar las opciones de audio Bluetooth, seleccione la ficha Audio en la ventana de configuración de Bluetooth.

Activar la protección de contenido del sistema de administración de copias serie (SCMS-T por sus siglas en inglés)

Intel® PROSet/Wireless Software funciona con auriculares protegidos por el esquema de administración de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés) de la protección de contenido SCMS-T. Para permitir la conexión de audio únicamente para los dispositivos que admiten la protección de contenido SCMS-T, seleccione la casilla de verificación Conectarse a un dispositivo de audio sólo si se apoya la protección de contenido SCMS-T.

Sincronizar el funcionamiento de Skype con el auricular Bluetooth seleccionado

Intel® PROSet/Wireless Software realiza la conmutación de llamada de Skype automática a cualquiera de los auriculares Bluetooth conectados. Para activar esta función, establezca la opción Activar la conexión de Skype y seleccione el nombre del auricular de audio Bluetooth conectado anteriormente en el menú desplegable.

Nota: Esta opción no está disponible si el software Skype no está instalado en el equipo.

## Configuración de vídeo

Para administrar las opciones de vídeo Bluetooth, seleccione la ficha Vídeo en la ventana de configuración de Bluetooth.

Activar el uso compartido de vídeo

Para permitir el uso compartido de vídeo desde el equipo, siga estos pasos:

1. Seleccione la casilla de verificación Habilite el compartimiento.
2. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo para compartir en su equipo.
3. Haga clic en Aceptar.

## Configuración de la alta velocidad

Con Intel® PROSet/Wireless Software puede disfrutar de transmisión de datos a alta velocidad sobre dispositivos Bluetooth que admitan la especificación v3.0+HS de Bluetooth.

Para administrar las opciones de alta velocidad, seleccione la ficha Bluetooth 3.0+HS en la ventana de configuración de Bluetooth.

Activar el modo de alta velocidad

Para permitir la compatibilidad con la especificación Bluetooth v3.0+HS seleccione la casilla de verificación Habilitar el apoyo de modo de alta velocidad.