# การปรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงกัน บน Bluetooth

โทรศัพท์และอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ มากมายจัดหาการเข้าถึงรายชื่อและข้อมูลตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) อื่นๆ โดยใช้ Bluetooth หากอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงข้อมูล PIM บน Bluetooth กลุ่ม การปรับข้อมูลให้ตรงกัน จะพร้อมใช้งานในหน้าต่างการใช้งานและการตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth

ด้วย Intel® PROSet/Wireless Software คุณสามารถอ่านรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณและบันทึกในไฟล์เพื่อสำรองข้อมูล และเขียนรายชื่อจากไฟล์ไปยังอุปกรณ์ (เรียกคืนรายชื่อจากไฟล์สำรองข้อมูล)

โปรไฟล์และบทบาทที่รองรับ:

- ไคลเอนต์ SYNC: ช่วยให้คุณสำรองข้อมูลและเรียกคืนรายชื่อ
- ไคลเอนต์โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP): ช่วยให้คุณสำรองข้อมูลรายชื่อ

สำหรับอุปกรณ์ที่มีทั้งเซิร์ฟเวอร์ SYNC และ PBAP รองรับ จะอนุญาตให้เข้าถึงสำหรับ SYNC เท่านั้น (เนื่องจาก PBAP คือชุดย่อยของ SYNC)

## การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล

หมายเหตุ: สามารถสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนบนอุปกรณ์เฉพาะฐานข้อมูลรายชื่อที่สมบูรณ์เท่านั้น

การเริ่มการสำรองข้อมูล PIM:

1. คลิก สำรองข้อมูล PIM ด้วยลิงก์ SYNC เลือกชื่อไฟล์สำรองข้อมูลรายชื่อและคลิก บันทึก บนกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นไฟล์
2. Intel® PROSet/Wireless Software จะเริ่มขั้นตอนการสำรองข้อมูล ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในการสำรองข้อมูล PIM และข้อความแจ้งการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นหลังจากข้อมูล ถูก บันทึกในไฟล์ที่เลือก
3. หากต้องการเรียกคืนรายชื่อ เลือก เรียกคืนข้อมูล PIM ด้วย SYNC เลือกไฟล์ที่มาที่บันทึกก่อนหน้านี้สำหรับรายชื่อและคลิก เปิด ในกล่องโต้ตอบ เปิด

Intel® PROSet/Wireless Software จะเริ่มขั้นตอนการเรียกคืน ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในการเรียกคืนข้อมูล PIM และข้อความแจ้งการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นหลังจากข้อมูลถูกเรียกคืนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ