### עזרת SoundMAX® לשאלות נפוצות

הערה: אנא בדוק באתר האינטרנט של SoundMAX® כדי לקרוא את החדשות והעדכונים האחרונים.

לשונית המיקרופון בלוח הבקרה

מה הן "הגדרות המיקרופון" (Microphone Setup), ובאיזה עלי להשתמש?

"הגדרות מיקרופון" מאפשרות לטייב את הגדרות הכניסה למיקרופון עבור התצורה המסוימת שלך. בחר "מיקרופון סטנדרטי" (Standard Microphone) אם ברשותך מיקרופון מחשב רגיל. בחר "מערכת אזניות" (Headset) אם ברשותך מיקרופון נלבש המוצב ישירות מול פיך. בחר SoundMAX Superbeam™ microphone, אם יש לך כזה וביכולתך לקבל כניסות סטריאו למיקרופון.

מה הוא SoundMAX Superbeam™ microphone ולמה הוא משמש?

מיקרופון SoundMAX Superbeam הוא למעשה אשכול מיוחד של מיקרופונים סטריאו לקבלת איכות קול משופרת. התקן זה מורכב משתי יחידות מיקרופון המותקנות בסמיכות בתוך מארז יחיד. אות הסטריאו מוזן דרך תוכנת Superbeam המובנית בתוך SoundMAX; התוכנה מנתחת את האות, ומעלימה ומונעת כניסות שמע זרות לצדי המיקרופון. בכך נוצר מיקרופון כיווני ממוקד ביותר המסוגל לקלוט אותות קול מדויקות יותר ממרחק. ניתן להשתמש במיקרופון זה לקליטת קול ממרחקים גדולים יותר ללא מערכת אוזניות; לזיהוי דיבור/הכתבה, מתן פקודות קוליות ושליטה, ותקשורת אינטרנט.

לחץ על לחצן הלוגו Andrea בתפריט "הגברת מיקרופון" (Microphone Enhancements) לקבלת הנחיות כיצד לרכוש מיקרופון SoundMAX Superbeam. בדוק את מפרט החומרה שלך כדי לוודא שברשותך שקע כניסת מיקרופון סטריאו במחשב עצמו או בכרטיס שדרוג CNR (Communications Network Riser).

למה משמש הפריט "הפחתת רעש" בתפריט "הגברת המיקרופון"?

שיפור "הפחתת הרעש" מסייע במניעת רעש סביבתי מאות הכניסה הקולית כדי לספק אות נקי וברור ליישומים. ניתן להשתמש בתכונה זו עם כל מיקרופון.

מה עושה "אשף הגדרת המיקרופון" (Microphone Setup Wizard)?

ניתן להשיק את "אשף ההגדרה" מלוח הבקרה כדי לסייע בהגדרה אוטומטית של עוצמות כניסה תקינות למיקרופון ולוודא שכניסה/ות הקול פועלות כנדרש. בעודך דובר לתוך המיקרופון, "מד הקול" מציין את אות השמע שהמחשב שלך קולט.

לשונית סביבת ההאזנה בלוח הבקרה

מדוע אין בקרות עבור אודיו למשחקים תלת-מימדיים?

#### כל כשרי האודיו של SoundMAX® למשחקים תלת-מימדיים הם פנימיים, ונשלטים באופן ישיר בידי המשחק עצמו.

####

למה נועדו 'הגדרות רמקול' ובאיזה 'מערך' עלי להשתמש?

#### 'הגדרות הרמקול' מאפשרת לך למטב את סביבת ההאזנה שלך כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר. בחר/י ב'אזניות סטריאו' אם בכוונתך להקשיב באמצעות אוזניות. בחר/י ב'רמקולים סטריאו' אם יש לך שני רמקולים מולך (על שולחנך, במסך המחשב או במחשב הנישא של). במידה והמערכת שלך תומכת בכך, תוכל/י אף לבחור רמקולים 'קאוד' (שמע סובב מולטי-דרייב), אם יש לך שני רמקולים מולך ושנים מאחוריך, או רמקולים שמע סובב (סובב 5.1) אם יש לך מערך של תיאטרון ביתי עם שלוש רמקולים לפניך, שנים מאחוריך וסאב-וופר עבור אפקטים של תדר נמוך (LFE).

מה ההבדל בין שתי ההגדרות עבור 'מיקום רמקול בחזית' ב'הגדרות הרמקול'?

#### הבחירה ב'צפופים יחדיו' ממטבת את צלילי המחשב הנישא והרמקולים הקבועים במסך המחשב, או כאשר הרמקולים שלך נמצאים בסמוך למחשב. לעומת זאת הבחירה ב'מופרדים' ממטבת את הצליל עבור רמקולים המפוזרים במרחק מה על פני השולחן שלך, או במערכת סטריאו ביתית גדולה.

מה הוא 'צליל תלת-מימדי מקיף של תיאטרון וירטואלי'?

#### אם את/ה צופה בסרטים בעלי פס קול רב-ערוצי, ואין לך מערך רמקולים ערוצי של 4 או 5.1, SoundMAX® ייצור עבורך באופן אוטומטי רמקולים וירטואלים, באמצעות מערך הרמקולים הסטריאופוני שלך. אם אינך רוצה ש SoundMAX® ייצור עבורך רמקולים וירטואלים באופן אוטומטי, סמן/י פשוט את משבצת הסימון 'שתק'. במידה ותרצה/י ליצור צליל תלת-מימדי מקיף של תיאטרון וירטואלי עבור האוזניות שלך, תוכל/י לרכוש עדכון תוכנה באמצעות לחיצה על כפתור צלמית האוזניות. לאחר רכישה והתקנה של עדכון זה, תפעל אפשרות זו באופן אוטומטי בכל פעם שתצפה/י בסרט ותאזין/י באמצעות האוזניות.

מה הן 'סביבות אקוסטיות'?

#### סביבות אקוסטיות הן מקומות וירטואלים בהם תוכל/י להאזין לצלילים ולמוזיקה שברשותך. כמו 'נופים קוליים', דגמים סביבתיים אלו מדמים כל דבר, החל מאולמות קונצרטים וכלה במנהרות. תוכל/י להחליף את מרחב ההאזנה שלך באמצעות לחיצה על 'דגם סביבתי' חדש ברשימה שסופקה. הדגמים זהים לאלו המשמשים במשחקים המנצלים את האפשרות של אודיו סביבתי (Environmental AudioTM EAXTM)ומופעלים ומוחלפים באופן אוטומטי על ידי המשחקים שלך.

####

מה היא 'אוזן וירטואלית'?

#### אוזן וירטואלית מאחסנת 'דגמי אוזן אישיים' עבור משתמשים שונים. דגמים אלו מותאמים אישית לכל מאזין. תוכל/י להחליף את דגם האוזן הנמצא בשימוש באמצעות לחיצה על 'דגם אוזן אישית' חדשה, ברשימה שתוצג. הרשימה כוללת כמה דגמים כלליים לדוגמה אותם תוכל/י לנסות, הם מדמים את האוזנים של 'מבוגר' או 'ילד'. אם תרצה/י ליצור דגמי אוזן אישיים משלך לשימוש עם SoundMAX®, תוכל/י לרכוש את יישום העדכון Virtual ear (אוזן וירטואלית) באמצעות לחיצה על כפתור צלמית האוזן. אחרי רכישה והתקנה של עדכון זה, ניתן יהיה להפעיל את Virtual ear ישירות מכפתור צלמית האוזן.

####

מדוע נשמע 'צליל הבדיקה' ב'סביבת האזנת הבדיקה' כרעש סטטי?

הרעש הסטטי הוא צליל מיוחד הנקרא "רעש ורוד". תוכל/י לעשות שימוש בצליל זה כדי לודא שכל הרמקולים שלך מחוברים וממוקמים כראוי. המטרה היא להגיע לצליל שיישמע באותה עוצמה מכל רמקול ורמקול. תוכל להזיז את הרמקולים שלך עד שתגיע/י לאיזון המיטבי של הרמקולים.

לשונית סינתיסייזר מוזיקת מידי בלוח הבקרה

מה הוא מידי (MIDI)

#### MIDI הוא ראשי תיבות של מימשק דיגיטלי לכלים מוזיקלים (Musical Instrument Digital Interface). למעשה מדובר בשפה בה מדברים סינתיסייזרים אלו לאלו.

מה הוא מידי כללי (GM)

#### מידי כללי (GeneralMIDI) הוא תיאור של ערכת צלילים המכיל 128 צלילים ומערכת תופים. באופן זה ניתן לנגן כל קובץ תקנים של GeneralMIDI באמצעות כל סינתיסייזר GeneralMIDI, והם יפיקו תוצאות דומות. מרבית קבצי ה MIDI המצויים באינטרנט תואמים לפורמט של GeneralMIDI. בעוד שכמה כרטיסי קול עושים שימוש בצלילי כלי GM שאינם מציאותיים, הסינתיסייזר של SoundMAX® כולל ערכה גדולה של צלילי GeneralMIDI מקצועיים.

מה הוא קובץ (MIDI)

#### זהו קובץ המכיל רצף MIDI. קובץ MIDI מכיל הוראות כיצד לנגן סינתיסייזר כדי ליצור מחדש חוויה מוזיקלית (או צליל). הדבר דומה לאופן בו מעבד תמלילים מסוגל לשחזר מסמך מתוך קובץ שאין בו אלא תווים.

מה היא "ערכת מחדל הברירה של צלילי סינתיסייזר"?

#### אופציה זו מאפשרת לך להתאים את ערכת מחדל הברירה של הצלילים שהסינתיסייזר של SoundMAX® ישתמש בהם כדי לנגן GeneralMIDI (GM) , כמו גם קבצי MIDI תואמי מפת צלילים XG (XGlite™) .SoundMAX® מגיע עם ערכת צלילי GeneralMIDI מקצועית בהיקף של 4 מגבייטים, ו-1.2 מגבייטים של ערכת צלילי XGlite. אם תרצה/י לנגן קבצי מידי הנמצאים בפורמט Yamaha XG , אנא בחר/י את ערכת הצלילים Xglite. עקוב/י אחר עדכוני ערכות צלילי ה GeneralMIDI-החדשות הזמינות להורדה חינם או לרכישה באתר האינטרנט של SoundMAX®.

מה הוא קול MIDI ?

#### קול MIDI הוא תו או צליל בודד המנוגן על הסינתיסייזר של SoundMAX®.

מה הוא מספר הקולות המירבי שמסוגל הסינתיסייזר של SoundMAX® לנגן בו-זמנית?

#### לסיתניסייזר של SoundMAX® יש מאפיין בשם MAXvoiceTM המאפשר התאמה של המערכת. מאפיין MAXvoice מציג לך אוטומטית את המספר המירבי של קולות מסותנזים הזמינים למעבד ולתצורת המחשב שלך. למעשה, רצף MIDI ממוצע עושה שימוש בפחות מ-32 קולות ומרבית הרצפים עושים שימוש ביותר מ-64 רק לעיתים נדירות ביותר.

יישום טעינת DLS

#### הסינתיסייזר של SoundMAX® מסוגל לנגן קבצי MIDI העושים שימוש בערכות צלילים מותאמות אישית מסוג DLS. מה הוא DLS וכיצד אוכל לטעון קבצי DLS לתוך SoundMAX®?

#### DLS הוא ראשי תיבות של DownLoadable Sounds , דהיינו, צלילים ברי-הורדה. DLS מאפשר לך לטעון ערכות צלילים מותאמות אישית לתוך הסינתיסייזר של SoundMAX®. בדרך כלל יוצר מוזיקאי את ערכות הצלילים הללו לשימוש עם קבצי MIDI ספציפיים. גם את/ה תוכל/י ליצור רצפי MIDI וערכות צלילי DLS משלך, באמצעות כמה יישומי תוכנה של צד שלישי. תוכנת SoundMAX® תומכת בגרסת DLS החדשה ביותר ברמה 2, לשיפור חוויית השמיעה שלך. כדי להטעין ולנגן קובץ MIDI עם קובץ ה DLS הקשור אליו, אנא הפעל/י את יישום "מטען ה-DLS".

מהו קובץ RMI?

#### זהו קובץ בודד המכיל במשולב רצף MIDI וערכת צלילי DLS מותאמת אישית, שנוצרה במיוחד עבור רצף MIDI זה.

####

#### כיצד אשתמש ביישום 'מטען DLS'?

#### קיימות שתי דרכים להטעין ולנגן אוטומטית רצף MIDI בנגן המדיה של חלונות, תוך שימוש בערכת צלילי ה DLS הקשורה אליו. אם תבחר/י קובץ RMI, קובץ ה DLS האמצעי יוטען באופן אוטומטי. אם תבחר/י קובץMID אליו קשור קובץ DLS בעל אותו שם באותה מחיצה, תוכל לבחור כל אחד מהקבצים והתוכנה תטען את שניהם באופן אוטומטי. בנוסף לכך, תוכל/י להטעין באופן ידני קובץ .MID וקובץ .DLS ולאחר מכן ללחוץ על כפתור 'הפעל את נגן המדיה של חלונות'.

SoundMAX and the SoundMAX logo are registered trademarks of Analog Devices, Inc. PureAudio and Superbeam are trademarks of Andrea Electronics. The Sensaura logo, Virtual Theater and Virtual Ear are trademarks and/or registered trademarks of Sensaura Limited.Yamaha XGlite is a trademark of Yamaha Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. All Specifications Subject to Change without Notice. © 2002 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved.