Руководство пользователя VAIO

Задача

# Замена батареи AA пульта ДУ
(модели с установленной платой ТВ-тюнера)

Если пульт ДУ не работает, замените батареи.

1. Переверните пульт ДУ и снимите крышку батарейного отсека.

1. Извлеките старые батареи и вставьте две новые щелочные батареи AA (сначала конец со знаком минус (-)), а затем закройте крышку.

Примечание

- Если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батареи.

- Так как для пульта нельзя использовать перезаряжаемые батареи, доступные в розничной продаже, используйте неперезаряжаемые батареи AA. При использовании перезаряжаемой батареи может возникнуть течь, что приведет к повреждению устройства.

- После разрядки батареи замените ее незамедлительно. Если оставить разряженные батареи в пульте, они могут начать протекать.

- Не перезаряжайте разряженные батареи AA.