Guide de l'utilisateur VAIO

Tâche

# Préparation pour le montage mural

Votre ordinateur VAIO peut être fixé sur un mur à l'aide d'un support mural (non fourni).
Utilisez quatre vis M4 (non fournies), compatibles avec le gabarit de montage de la norme Video Electronics Standards Association (VESA) de 100 mm × 100 mm, pour installer l'ordinateur sur le support de fixation.
Note

- Le poids de votre ordinateur VAIO doit être compris dans la plage de poids prise en charge par votre support de fixation. Pour toute information sur le poids, reportez-vous au manuel fourni avec le système de fixation.

- Lorsque votre ordinateur VAIO est fixé au mur, ne placez aucun objet sur l'ordinateur, car cela risquerait de casser le cadre ou pourrait entraîner une chute de l'unité principale susceptible d'endommager l'ordinateur ou de provoquer des blessures corporelles.

1. Éteignez votre ordinateur VAIO et les périphériques et débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles de connexion.

1. Attentez un certain temps que votre ordinateur refroidisse.

Il se peut que les pièces internes de votre ordinateur soient brûlantes juste après sa mise hors tension. Veillez à ne pas vous brûler lors de la manipulation de votre ordinateur dans cet état.

1. Retirez le panneau arrière de l'ordinateur.

1. Posez un linge propre sur une surface plane afin d'y placer votre ordinateur.

1. Retirez les sept vis (1) à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez le support (2) de l'ordinateur.

Note

- Le support est fermement fixé à votre ordinateur VAIO. Maintenez la partie inférieure de l'unité principale, tenez fermement le support et retirez-le de l'unité.

1. Retirez les huit vis (3) de l'arrière du support et retirez la plaque de montage (4).

Note

- Conservez les vis retirées pour une utilisation future.

1. Retirez les deux vis (5) de la plaque de montage (6) et retirez le support.

1. Retournez la plaque de montage (7) et vissez-la à l'arrière de l'ordinateur à l'aide des sept vis (8) à la même place que lors de l'étape 5.

Note

- Assurez-vous de serrer les vis avec le couple recommandé.

1. Fixez le support mural à l'ordinateur à l'aide de quatre vis M4 (non fournies).

Note

- N'utilisez pas les vis de votre ordinateur VAIO.

1. Suivez les instructions décrites dans le manuel fourni avec votre support mural pour monter l'ordinateur.