Посібник користувача VAIO

Довідка

# Компоненти та елементи керування на передній панелі

Опис елементів на передній панелі комп’ютера VAIO, зокрема кнопок та індикаторів.
A. Моделі з установленою платою ТВ-тюнера та оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення
B. Моделі, оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення
C. Моделі з установленою платою ТВ-тюнера
D. Моделі, не оснащені платою ТВ-тюнера та РК-екраном із підтримкою 3D-зображення

1. Індикатор Зображення вимкн (Picture Off) [Додатково]

Під час використання функції Зображення вимкн (Picture Off) цей індикатор світиться оранжевим кольором.

1. Індикатор таймера [Додатково]

Коли встановлено таймер, цей індикатор засвічується оранжевим кольором.

1. Індикатор WIRELESS

1. Індикатор дисковода

1. Індикатор MONITOR [Додатково]

1. Індикатор живлення ПК [Додатково]

1. Кнопка 3D (моделі, оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення)

1. Кнопка WEB (моделі, оснащені кнопкою WEB) [Додатково]

1. Кнопка TV (моделі з установленою платою ТВ-тюнера)

1. Кнопка живлення MONITOR [Додатково]

1. Кнопка живлення ПК [Додатково]

1. Вбудована камера [Додатково]

1. Індикатор вбудованої камери [Додатково]

1. РК-екран або сенсорний екран [Додатково]

1. Датчик віддаленого керування (моделі з установленою платою ТВ-тюнера)

### Примітки щодо РК-екрана

РК-екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак на РК-екрані можна помітити маленькі чорні та/або яскраві цятки (червоні, сині чи зелені), які відображаються постійно. Співвідношення дефектних пікселів до загальної кількості доступних пікселів РК-екрана становить менше 0,0006 %. Також залежно від кута перегляду можуть з’являтися нерівні смуги або зміни кольору чи світності. Ці явища нормальні для конструкції РК-екрана й не свідчать про несправність. Візьміть до уваги, що виріб не підлягає поверненню та заміні.
Пов’язані теми
Компоненти та елементи керування на бічних панелях
Компоненти та елементи керування на задній панелі
Компоненти та елементи керування на нижній панелі