VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma

Programları aynı anda çalıştırırken bilgisayarınızın hızını artırmak veya performansı geliştirmek istiyorsanız, isteğe bağlı bellek modülleri takarak bellek miktarını artırın.
Bilgisayarınızın belleğini yükseltmeden önce bkz. Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma İle İlgili Notlar.[Ayrıntılar]
İki veya daha fazla yuvaya bellek modülü takarsanız, performansı iyileştirmek için çift kanal modu etkinleştirilir.
Bilgisayarınıza takılı modül türü ve bellek miktarı modele bağlı olarak değişebilir.

1. VAIO bilgisayarınızı ve çevre aygıtlarını kapatın, güç kablosunu ve tüm bağlantı kablolarını çıkarın.

1. VAIO bilgisayarınız soğuyana dek biraz bekleyin.

VAIO bilgisayarınızın iç parçaları, bilgisayar kapatıldıktan hemen sonra henüz sıcak olabilir. VAIO bilgisayarınızı bu durumda taşırken bir yerinizi yakmamak için dikkat edin.

1. VAIO bilgisayarınızın arka panelini sökün.

1. Eğik olmayan, düz bir yüzeye temiz bir örtü yayın, VAIO bilgisayarınıza çizimde gösterildiği gibi bunun üzerine yatırın. Bellek modülü bölmesinin kapağını açmak için vidaları bir yıldız tornavida ile çıkarın.

Bazı modellerde, bellek modülü bölmesinin kapağında tutucu vidalar kullanılır ve bunlar kapaktan çıkarılamaz.

1. Statik elektriği boşaltmak için harici bir metal nesneye dokunun.

VAIO bilgisayarınızın içindeki hiçbir metal parçaya dokunmayın.

1. Boş bir yuva yoksa, takılı olan bellek modülünü çıkarın. Modülü eğik olarak çıkarmak için mandalları ok yönünde çekin (1), sonra modülü ok yönünde çekip çıkarın (2).

1. Yeni bellek modülünü antistatik torbasından çıkarın.

1. Bellek modülünü kenarından tutun ve modüldeki yarığı yuvadaki küçük çıkıntıyla hizalayarak, uç terminali aşağı bakacak şekilde bellek modülü yuvasına iterek yerleştirin.

Yalnızca bir bellek modülü takmayı amaçlıyorsanız, alt yuvaya taktığınızdan emin olun.

1. Bellek modülünü kenarından tutun ve çizimde gösterildiği gibi tıklayarak yerine oturuncaya dek bastırın.

Yuvanın her iki yanındaki mandallar, modülü sabitlemek için yerlerine oturur. Bellek modülündeki herhangi bir IC'ye (siyah bileşenler) dokunmayın.

1. Bellek modül bölmesi kapağını yerine takın ve 3. adımda çıkardığınız vidalarla yerine sabitleyin.

1. Arka paneli bilgisayarınıza yeniden takın.

Not

- Panelin tırnaklarını yuvalara geçirin ve bir tık sesi duyuncaya kadar aşağı bastırın.

1. 1. adımda çıkardığınız tüm bağlantı kablolarını ve çevre aygıtlarını bağlayıp bilgisayarı açın.

1. Sistem belleği miktarının doğru olarak değiştiğinden emin olun. [Ayrıntılar]

Gösterilen sistem belleği miktarı doğruysa, bellek modülü takma işlemi başarılı olmuştur.
İlgili Konu
Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma İle İlgili Notlar