Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение аккумулятора

Аккумулятор устанавливается в соответствующий отсек в нижней части компьютера VAIO.

## Действия по установке аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK (1) в положение разблокировки.

1. Вставьте аккумулятор под углом в аккумуляторный отсек до совмещения выступов (1) на обеих сторонах отсека с выемками (2) на обеих сторонах аккумулятора.

1. Поверните аккумулятор в указанном стрелкой направлении, а затем прижмите и защелкните его.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение LOCK для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера VAIO.

Примечание

- Перед использованием компьютера VAIO убедитесь, что фиксатор аккумулятора LOCK передвинут в положение LOCK. Работа на компьютере без надежной фиксации аккумулятора может привести к следующим последствиям: аккумулятор может отсоединиться, компьютер перестанет включаться или внезапно выключится.

## Для извлечения аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение разблокировки.

1. Сдвиньте фиксатор аккумулятора RELEASE (1) и, удерживая его в этом положении, зацепите пальцем выступ (2) аккумулятора, затем поднимите аккумулятор в направлении, указанном стрелкой.

1. Извлеките аккумулятор из компьютера VAIO.

Примечание

- Если аккумуляторная батарея будет извлечена, когда компьютер VAIO включен или находится в спящем режиме, все несохраненные данные будут утеряны, если компьютер не подключен к электросети через адаптер переменного тока.
  Обязательно отключайте компьютер перед извлечением аккумулятора.

См. также
Зарядка аккумулятора
Примечания по использованию аккумулятора
Выключение компьютера VAIO