Manual do utilizador VAIO

FAQ

#### O que devo fazer se o meu computador VAIO não se ligar (o indicador verde de alimentação não se acende)?

- Certifique-se de que todos os cabos estão correctamente ligados aos dispositivos, como entre o computador VAIO e o transformador, entre o transformador e o cabo de alimentação e entre o cabo de alimentação e uma tomada de electricidade. [Detalhes]

- Se ligar o cabo de alimentação do computador VAIO a uma régua de tomadas com interruptor, certifique-se de que o interruptor está ligado e que a régua de tomadas está correctamente ligada a uma tomada de electricidade.

- Se não desligar o computador VAIO utilizando o procedimento normal, o controlador de alimentação poderá ser suspenso devido a um erro do programa.
  Desligue todos os cabos e dispositivos periféricos, tal como o cabo de alimentação e o dispositivo USB, e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante três a cinco segundos com um objecto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel).
  Aguarde cerca de cinco minutos e depois volte a ligar todos os cabos, os dispositivos e o computador.

- Antes de utilizar o computador VAIO pela primeira vez, tem de o ligar a uma fonte de alimentação através do transformador.

- Verifique se está a utilizar o transformador fornecido pela Sony.
  Para sua segurança, utilize apenas o transformador Sony genuíno, que é fornecido pela Sony para o seu computador VAIO.

- A bateria pode ter ficado sem carga.

- Certifique-se de que o computador VAIO não está no modo de Hibernação premindo o botão (Ligar/Desligar (Power)) do computador.
  Note que, se mantiver premido o botão (Ligar/Desligar (Power)) durante mais de quatro segundos, o computador desligar-se-á.

- Se o computador VAIO for transportado directamente de um local frio para um local quente, ou se for utilizado num local muito húmido, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador.
  Neste caso, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador.
  Não utilize o computador em locais muito húmidos (com uma humidade relativa superior a 80%), porque poderá causar problemas no computador.