VAIO Kullanım Kılavuzu

Referans

# Dahili Sensörler Hakkında Notlar

Dahili sensörleri kullanmadan önce, doğru kullanım için aşağıdaki önlemleri okuyun.

## Dahili ivme ölçer kullanımı hakkında notlar

- Video izleme uygulaması gibi çalışan uygulamaları kapatmadan bilgisayar ekranının yönünü değiştirirseniz tüm kaydedilmemiş veriler kaybolabilir.

- VAIO bilgisayarınız bir harici ekrana bağlandığında bilgisayar ekranının yönünü değiştiremezsiniz. Bilgisayarı dikey yönde kullanırken bilgisayarı bir harici ekrana bağlarsanız, bilgisayar ekranı otomatik olarak yatay konuma geçecektir.

- Ekran koruyucu etkinleştirildiğinde, bilgisayar ekranının yönünü değiştirirseniz ekrandaki şekiller bozulabilir.

- Bazı uygulamalar dikey yönü desteklemez ve düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, VAIO bilgisayarınızı yatay yönde kullanın.

## Dahili dijital pusula kullanımı hakkında notlar

- Dahili dijital pusula manyetik yönü algılayarak çalışır. Dahili pusulanın sunduğu konum bilgilerine tam olarak güvenmeyin.
  Dijital pusulanın doğruluğu, kolayca manyetik girişimden etkilenebilir ve özellikle aşağıdaki konumlarda düzgün çalışmayabilir:

- Demir çıtalar ya da takviyeli beton gibi demir malzemelerden yapılmış bir asansör ya da oda içinde

- Köprü ayağı ya da bir tren veya havalimanı terminali gibi takviyeli beton yapılar yanında

- Bir trenin ya da aracın içinde

- Zemindeki bir trafonun ya da yüksek gerilim hatlarının yanında

- Metal masa ya da metal mobilya gibi metal bir ürünün yanında

- Mıknatıs, mıknatıs tutucu ya da hoparlör gibi yüksek düzeyde manyetik parazit yayan bir malzeme yanında

- LCD ekranın açısının ayarlanması dahili dijital pusulanın hassasiyetini bozabilir; ancak, bu normal bir durumdur ve bir arızaya işaret etmez. Böyle bir durumda, dijital pusulayı kalibre etmeniz gerekir. Metal ürünler ya da mıknatıslar gibi manyetik parazit oluşturan maddelerden uzak tutun ve dijital pusula kullanan bir uygulamayı çalıştırırken aşağıdaki işlemleri yapın.

- VAIO bilgisayarı düz bir yüzeye koyun, bilgisayarınızı her iki elinizle tutun, ardından LCD ekran yukarıdayken 360 derece saat yönünde bir kez döndürün.

- VAIO bilgisayarı düz bir yüzeye koyun, bilgisayarınızı her iki elinizle tutun, ardından 360 derece boylamasına bir kez döndürün.

- VAIO bilgisayarı düz bir yüzeye koyun, bilgisayarınızı her iki elinizle tutun, ardından 360 derece çaprazlamasına bir kez döndürün.

- Sorun devam ederse, bilgisayarınızı VAIO daha düşük manyetik parazitli bir konumda kullanın.