Podręcznik użytkownika VAIO

Informacje

# Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora dodatkowego

W tym temacie przedstawiono sposób ładowania akumulatora, kiedy w komputerze VAIO oprócz akumulatora głównego jest zainstalowany akumulator dodatkowy (do nabycia osobno).
Kiedy akumulator dodatkowy jest podłączony, sekwencja ładowania akumulatorów jest następująca. (Przy wyłączonej funkcji Funkcja ochrony akumulatora (battery care function))

1. Akumulator główny jest ładowany do około 80% pojemności, a następnie komputer rozpoczyna ładowanie akumulatora dodatkowego.

1. Akumulator dodatkowy jest ładowany do około 80% pojemności, a następnie komputer wznawia ładowanie akumulatora głównego do 100% pojemności.

1. Akumulator dodatkowy jest ładowany do 100% pojemności.

Podczas pracy komputer najpierw korzysta z akumulatora dodatkowego.
Uwaga

- Kiedy do komputera VAIO jest podłączony bliski rozładowania akumulator dodatkowy, stan akumulatora dodatkowego może nie być wskazywany na ekranie komputera albo wskaźnik stanu ładowania może sygnalizować błąd akumulatora. W takim przypadku należy odłączyć akumulator dodatkowy i naładować go za pomocą zasilacza sieciowego.