Podręcznik użytkownika VAIO

Informacje

# Uwagi dotyczące wbudowanych czujników

Przed użyciem wbudowanych czujników zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat środków ostrożności w celu ich prawidłowej eksploatacji.

## Uwagi dotyczące korzystania z wbudowanego przyspieszeniomierza

- Zmiana orientacji ekranu komputera bez zamknięcia uruchomionych aplikacji, na przykład odtwarzacza wideo, może spowodować utratę niezapisanych danych.

- Nie można zmieniać orientacji ekranu, kiedy komputer VAIO jest podłączony do zewnętrznego monitora. Jeśli komputer zostanie podłączony do zewnętrznego monitora w czasie, gdy ekran komputera jest ustawiony w orientacji pionowej, automatycznie zostanie przywrócona pozioma orientacja ekranu.

- Jeśli orientacja ekranu zostanie zmieniona, kiedy jest aktywny wygaszacz ekranu, obraz na ekranie może ulec zniekształceniu.

- Niektóre aplikacje nie obsługują orientacji pionowej i mogą nie działać poprawnie w tej orientacji. W takim przypadku należy używać komputera VAIO w orientacji poziomej.

## Uwagi dotyczące korzystania z wbudowanego kompasu cyfrowego

- Wbudowany kompas cyfrowy wskazuje kierunek na podstawie pola magnetycznego. Nie należy polegać wyłącznie na informacji wskazywanej przez wbudowany kompas cyfrowy.
  Kompas cyfrowy jest podatny na zakłócenia magnetyczne, a dokładność jego wskazań może spadać szczególnie w następujących miejscach:

- Wnętrza wind, pomieszczenia o konstrukcji zawierającej żelazo, np. stalowe klatki lub żelbet

- W pobliżu konstrukcji wykonanych z żelbetu, takich jak mosty, perony dworcowe lub hale lotniskowe

- W pobliżu i wewnątrz pociągu lub samochodu

- W pobliżu transformatorów i linii przesyłowych wysokiego napięcia

- W pobliżu metalicznych przedmiotów, takich jak biurko z metalową ramą lub meble wykonane z metalu

- W pobliżu materiałów generujących pole magnetyczne, takich jak magnesy, uchwyty magnetyczne lub głośniki

- Zmiana kąta nachylenia ekranu LCD może obniżyć dokładność wbudowanego kompasu cyfrowego; jest to zjawisko normalne i nie oznacza awarii. W takim przypadku należy wykonać kalibrację kompasu cyfrowego. Oddal komputer od przedmiotów mogących powodować zakłócenia pola magnetycznego, takich jak przedmioty wykonane z metalu lub magnesy, a następnie uruchom aplikację używającą kompasu cyfrowego i wykonaj następujące czynności.

- Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, przytrzymaj komputer obiema rękami, a następnie, przy podniesionym ekranie LCD, jeden raz obróć komputer o 360 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

- Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, przytrzymaj komputer obiema rękami, a następnie, przy podniesionym ekranie LCD, jeden raz obróć komputer o 360 stopni wzdłuż.

- Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, przytrzymaj komputer obiema rękami, a następnie, przy podniesionym ekranie LCD, jeden raz obróć komputer o 360 stopni w poprzek.

- Jeśli problem nie ustąpi, przenieś komputer VAIO w miejsce, gdzie zakłócenia magnetyczne są mniejsze.