VAIO-käyttöopas

FAQ

#### Miksi sisäinen digitaalinen kompassi ei näytä oikeaa suuntaa?

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota yksinomaan sisäisen digitaalisen kompassin antamaan sijaintitietoon.
  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, eikä kompassi välttämättä toimi oikein erityisesti seuraavissa paikoissa.

- Hississä tai rautapitoisista materiaaleista, kuten rautarungot tai raudoitettu betoni, rakennetussa huoneessa

- Lähellä raudoitetusta betonista rakennettua rakennetta, kuten lento- tai rautatieaseman jalankulusilta tai odotushalli

- Junan tai auton lähellä tai sisällä

- Maanpinnalla olevan muuntajan tai suurjännitevoimajohtojen lähellä

- Lähellä metallista tuotetta, kuten metallirunkoista pöytää tai metallisia huonekaluja

- Lähellä materiaalia, jolla on korkea magneettisten häiriöiden taso, kuten magneetti, magneettinen pidin tai kaiuttimet

- Sisäisen digitaalisen kompassin kalibrointi saattaa korjata suunnan. [Tietoja]