Podręcznik użytkownika VAIO

Najczęściej zadawane pytania

#### Co zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik zasilania świeci na zielono, ale ekran pozostaje pusty?

- Upewnij się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.

- Wyjście sygnału wizji może być przełączone na zewnętrzny monitor.
  Naciśnij kilkakrotnie klawisze Fn+F7, aby wybrać odpowiednie wyjście sygnału wizji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

- W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora upewnij się, że monitor jest podłączony do gniazdka sieciowego i włączony. Upewnij się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.
  Informacje na temat zmiany ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z monitorem.

- Naciśnij kilkakrotnie klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
  Możliwe, że w aplikacji wystąpił błąd.

- Jeśli po odczekaniu chwili ekran komputera nadal będzie pusty, należy uruchomić ponownie komputer VAIO, postępując zgodnie z poniższymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że może to spowodować uszkodzenie danych, nad którymi się obecnie pracuje.

- Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, np. drukarkę i urządzenie USB, oraz odłączyć komputer VAIO od sieci, jeśli był do niej podłączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Zasilanie (Power)) przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Następnie ponownie włącz komputer VAIO.

- Jeśli problem nie ustąpi, zresetuj akumulator.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Zasilanie (Power)) przez ponad cztery sekundy, aż wskaźnik zasilania zgaśnie. Odłącz od komputera VAIO wszystkie kable, takie jak kabel zasilacza, a następnie naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy do pięciu sekund. Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu (takiego jak spinacz).
  Poczekaj około pięć minut, a następnie podłącz wszystkie kable i ponownie włącz komputer.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.
  W takim przypadku należy odczekać co najmniej godzinę przed włączeniem komputera.
  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.