VAIO Gebruikershandleiding

Naslag

# Opmerkingen over de ingebouwde sensoren

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de ingebouwde sensoren gebruikt.

## Opmerkingen over de ingebouwde versnellingsmeter

- Wanneer u de richting van het computerscherm wijzigt zonder toepassingen te sluiten (zoals een videospeler) kunnen alle niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.

- U kunt de richting van het computerscherm niet wijzigen wanneer uw VAIO-computer is aangesloten op een extern beeldscherm. Als u uw computer op een extern beeldscherm aansluit terwijl de computer verticaal staat, wijzigt het computerscherm automatisch naar horizontale stand (liggend).

- Het computerscherm kan verstoord raken als u de richting van het computerscherm verandert terwijl de schermbeveiliging is geactiveerd.

- Sommige toepassingen ondersteunen geen verticale stand en werken niet correct. In dat geval gebruikt u uw VAIO-computer in horizontale stand.

## Opmerkingen over het ingebouwde digitale kompas

- Het ingebouwde digitale kompas werkt door een magnetische richting te detecteren. Vertrouw niet uitsluitend op de locatiegegevens van het ingebouwde digitale kompas.
  De nauwkeurigheid van het digitale kompas kan eenvoudig worden beïnvloed door magnetische interferentie en werkt misschien niet goed, vooral niet in de volgende situaties:

- In een lift of een ruimte met metaalhoudende wanden, zoals ijzeren frames of gewapend beton.

- In de buurt van een structuur van gewapend beton, zoals een voetbrug, een hal, een vliegveld of een treinstation.

- In de buurt van of in een trein of auto.

- In de buurt van een transformator op de grond of hoogspanningslijnen.

- In de buurt van een metalen product zoals een bureau met een stalen frame of metalen meubilair.

- In de buurt van materiaal dat veel magnetische interferentie geeft, zoals magneten, magnetische houders of luidsprekers.

- Wanneer u de hoek van het lcd-scherm aanpast, kan de nauwkeurigheid van het ingebouwde digitale kompas verminderen. Dit is echter normaal en duidt niet op een defect. In dat geval moet u het digitale kompas kalibreren. Ga weg van materiaal dat magnetische interferentie kan veroorzaken, zoals metalen producten of magneten, en voer de volgende handelingen uit terwijl u een toepassing gebruikt die het digitale kompas gebruikt.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan 360 graden rechtsom met het lcd-scherm omhoog.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan eenmaal 360 graden in de lengte.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan eenmaal 360 graden dwars.

- Als het probleem blijft bestaan, gebruikt u uw VAIO-computer op een plek met minder magnetische interferentie.